Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 1 von 1
Datum: 05.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.093.	Zwischenwand in Hochlochziegel HLZ-T  20,0 cm

Hochlochziegel HLZ-T 20,0 cm

Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus Hochlochziegel
HLZ-T. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und EN 771
einschließlich Ergänzungs- und Ausgleichsziegel mit
einem Normalmörtel zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      115
Rohdichteklasse                              0,8
Festigkeitsklasse                            12
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,39 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             1,6  MN/m²
(mit Mörtel der Gruppe M5 nach EN998-2)
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 5,0 
MN/m²

d = 20,0 cm   (498/200/238 mm)
	
	0,000		m2	........................	........................	
         	
LV Summe netto:	........................	
USt:	........................	
LV Summe brutto:	........................