Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 1 von 1
Datum: 05.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.097.	Haustrennwand zweischalig in TS² (1,2)  24,0 cm

TS² (1,2) 2 x 24,0 cm

Zweischaliges Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und
fluchtgerecht nach Zeichnung und Angabe herstellen aus
TS² 1,2. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und Z-17.1-1038
als zweischalige Konstruktion mit einem Normalmörtel zu
vermauern. Die Trennfugenbreite muß mindestens 30 mm
betragen. Der Fugenhohlraum ist zur Vermeidung von
Hohlräumen und Mörtelbrücken mit dicht gestoßenen
mineralischen Faserdämmplatten nach DIN 18165/2 s' > 40
MN/m³ Anwendungstyp T auszufüllen. (z.B. ISOVER G+H
Haustrennwand-Platte Akustic HWP2)
Zulässig zur Verwendung in den Erdbebenzonen 0+1+2+3.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                 039
Rohdichteklasse                         1,2
Festigkeitsklasse                       12
Grundwert der zul. Druckspannung        1,6 MN/m²
(mit Mörtel der Gruppe M5 nach EN 998-2)
Feuerwiderstand REI-M 90, mit Brandwandeignung
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk  4,22 
MN/m²
mit M10

d = 2 x 24,0 cm   (373/240/238 mm)
	
	0,000		m2	........................	........................	
         	
LV Summe netto:	........................	
USt:	........................	
LV Summe brutto:	........................