Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 1 von 1
Datum: 05.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.073.	Schallschutzwand einschalig aus Planfüllziegel PFZ 17,5 cm

Planfüllziegel - PFZ 17,5 cm

Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe aus ThermoPlan Planfüllziegel
- PFZ herstellen. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.1-1100/1106 zu vermauern. Die
vertikalen Füllkanäle der Plan-Füllziegel sind mit
Fließbeton der Ausbreitmaßklasse F4 oder F5 und
mindestens der Festigkeitsklasse C12/15 nach EN 206-1:2001-07 
zu verfüllen. Das Größtkorn des Zuschlags muß 
mindestens 8mm und maximal 16 mm betragen. 
Bei Plan-Füllziegel kann das Verfüllen nach geschosshoher 
Aufmauerung der Wand erfolgen.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                185
Rohdichteklasse                        0,80
Festigkeitsklasse                      8
Grundwert der zul. Druckspannung       1,7 MN/m²
Feuerwiderstand REI-M 90, mit Brandwandeignung
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 4,40 MN/m²

d = 17,5 cm  (373/175/249 mm)
	
	0,000		m2	........................	........................	
         	
LV Summe netto:	........................	
USt:	........................	
LV Summe brutto:	........................