Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 1 von 1
Datum: 05.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.067.	Zwischenwände in Planziegel-TS² (1,2) 14,5 cm

Planziegel-TS² (1,2) 14,5 cm

Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan
Planziegel-TS² 1,2. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und
dem Zulassungsbescheid Z-17.1-993, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem Dünnbettmörtel zu vermauern.
Zulässig zur Verwendung in den Erdbebenzonen 0+1+2+3.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      242
Rohdichteklasse                              1,20
Festigkeitsklasse                            12
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,50 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             1,9  MN/m²
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 5,02 MN/m²

d = 14,5 cm  (498/145/249 mm)
	
	0,000		m2	........................	........................	
         	
LV Summe netto:	........................	
USt:	........................	
LV Summe brutto:	........................