Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 1 von 1
Datum: 05.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.088.	Außenwände in ThermoBlock T16  36,5 cm

ThermoBlock T16 36,5 cm

Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoBlock
T16. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
ulassungsbescheid Z-17.1-909, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem Leichtmörtel LM21 (EN 998-2) 
zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      287
Rohdichteklasse                              0,8
Festigkeitsklasse                            8
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,16 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             0,8  MN/m²
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 2,64 
MN/m²

d = 36,5 cm   (248/365/238 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	
         	
LV Summe netto:	........................	
USt:	........................	
LV Summe brutto:	........................