Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 1 von 1
Datum: 03.03.2015

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.004.	0,000		m2		........................	........................	
		Neoline-Dämmschalung 12 cm (für Wanddicke 36,5 cn)	
		Neoline-Dämmschalung 12 cm (für Wanddicke 36,5 cn)

Neopor®-Deckenrand-Dämmschalung System „DRS NEOLINE" für die
sichere Ausführung nach Eurocode 6 und nach Beiblatt 2 zu DIN 4108
(Psi-Wert < 0,06 W/(mK).
Dämmung aus Neopor® WLG 032 mit integriertem Schwingungsdämpfer.
Oberfläche mit roter
mineralischer Spezialbeschichtung zur besseren Putzhaftung.
Deckenrandschalung mit optimierter Schalldämmung durch 2/3 Auflagertiefe.
Lieferung mit Kippsicherung (Kunststoffanker zum Einbinden in die
Deckenbewehrung, lose im Beipack). Elementlänge 100 cm mit Stufenfalz
für die fugenlose Elementverbindung.

Lieferwerk Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.:          060
Wanddicke:        36,5 cm		
 	
LV Summe netto:	........................	
USt:	........................	
LV Summe brutto:	........................