Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 1 von 1
Datum: 05.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.120.	Neoline-Dämmschalung 16 cm (für Wanddicke 49,0 cm)

Neoline-Dämmschalung 16 cm (für Wanddicke 42,0 cm)

Neopor®-Deckenrand-Dämmschalung System „DRS NEOLINE" für die sichere Ausführung nach Eurocode 6 und nach Beiblatt 2 zu DIN 4108 (Psi-Wert < 0,06 W/(mK). 
Dämmung aus Neopor® WLG 032 mit integriertem Schwingungsdämpfer. Oberfläche mit roter
mineralischer Spezialbeschichtung zur besseren Putzhaftung. Deckenrandschalung mit optimierter Schalldämmung durch 2/3 Auflagertiefe. Lieferung mit Kippsicherung (Kunststoffanker zum Einbinden in die Deckenbewehrung, lose im Beipack). Elementlänge 100 cm mit Stufenfalz für die fugenlose Elementverbindung. 

Lieferwerk Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.:          065
Wanddicke:        49,0 cm
	
	0,000		lfm	........................	........................	
         	
LV Summe netto:	........................	
USt:	........................	
LV Summe brutto:	........................