Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 1 von 1
Datum: 05.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.052.	Außenwände in ThermoPlan T16-V.Plus  30,0 cm

ThermoPlan T16-V.Plus  30,0 cm

Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan
T16. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.1-907, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem Dünnbettmörtel und 
Glasfilamentgewebe vollfugig zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      835
Rohdichteklasse                              0,75
Festigkeitsklasse                            8
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,16 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             1,4  MN/m²
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 3,7 MN/m²

d = 30,0 cm  (248/300/249 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	
         	
LV Summe netto:	........................	
USt:	........................	
LV Summe brutto:	........................