Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

00.000.	0,000		m2		........................	........................	
		Außenwände in ThermoPlan MZ10-V.Plus  36,5 cm	
		ThermoPlan MZ10-V.Plus 36,5 cm

Anwendungsbereich: Geschoßwohnungsbau - Objektbau
Ziegel mit Doppelsteg in den Außenschalen
Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan
MZ10. Die Ziegel sind nach DIN 1053 und dem
Zulassungsbescheid Z17.1-1015 einschließlich
Ergänzungs- und Ausgleichsziegel mit einem
Dünnbettmörtel und Glasfilamentgewebe vollfugig zu
vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      876
Rohdichteklasse                              0,75
Festigkeitsklasse                            12
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,10 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             1,15 MN/m²
Feuerwiderstand REI-M 120 mit Brandwandeignung
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk  3,04
MN/m²

d = 36,5 cm  (248/365/249 mm)		
 	
LV Summe netto:	........................	
USt:	........................	
LV Summe brutto:	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 1 von 1
Datum: 03.03.2015