Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 1 von 1
Datum: 05.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.044.	Außenwände in ThermoPlan S9-VD 42,5 cm

ThermoPlan S9-VD 42,5 cm

Anwendungsbereich: Einfamilien-Doppel-Reihenhaus
Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan S9.
Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.1-1013, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem deckelnden Dünnbettmörtel zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      920
Rohdichteklasse                              0,65
Festigkeitsklasse                            6
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,09 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             0,7  MN/m²
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 1,80 MN/m²

d = 42,5 cm  (248/425/249 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	
         	
LV Summe netto:	........................	
USt:	........................	
LV Summe brutto:	........................