Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 1 von 1
Datum: 05.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.003.	Außenwände in SILVACOR W07 49,0 cm

SILVACOR W07 49,0 cm

Plangeschliffener Hochlochziegel mit integrierter Füllung 
aus sortenreinen Nadelholzfasern. 

Anwendungsbereich: Einfamilien-Doppel-Reihenhaus
Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus SILVACOR
W07. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.1-1162, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem Dünnbettmörtel zu vermauern.

Lieferwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      21537
Rohdichteklasse                              0,60
Festigkeitsklasse                            6
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,07 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             0,85 MN/m²
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 2,2  MN/m²

d = 49,0 cm  (247/490/249 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	
         	
LV Summe netto:	........................	
USt:	........................	
LV Summe brutto:	........................