Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 1 von 1
Datum: 05.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.078.	Schallschutzwand einschalig aus Planfüllziegel USZ 17,5 cm

Planfüllziegel USZ 17,5 cm

Mauerwerk in allen Geschossen lot- und fluchtgerecht nach Zeichnung und Angabe herstellen aus USZ Plan-Schalungsziegel.
Die Ziegel sind nach Zulassungsbescheid Z-15.2-127 und DIN EN 1992-1-1: 2011-01 und DIN EN 1992-1-1/NA: 2013-04 zu vermauern. Die Füllkanäle der USZ Plan-Schalungsziegel sind mit Fließbeton der Ausbreitmaßklasse F4 oder F5 und mindestens der Festigkeitsklasse C12/15 bzw. LC16/18 nach EN 206-1:2001-07 zu verfüllen. Das Größtkorn des Zuschlags muss mindestens 8 mm und maximal 16 mm betragen. Verfüllen nach geschoßhoher Aufmauerung der Wand, spätestens nach 3 m Wandhöhe. 
Querstege mit halbrunden Ausschnitten. Einlegen von vertikaler und horizontaler Bewehrung bei statischen Erfordernissen möglich. 

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                54829
Festigkeitsklasse                      8
Betonkern                              144 x 120 x 249 mm
Charakt. Wert der Druckfestigkeit fk   nach DIN EN 1992 als Betonwand

d = 17,5 cm   (373/175/249 mm)
	
	0,000		m2	........................	........................	
         	
LV Summe netto:	........................	
USt:	........................	
LV Summe brutto:	........................