Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 1 von 1
Datum: 05.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.121.	Fensteranschlagschale FAS

Fensteranschlagschale FAS

Herstellen einer optimierten Wärmebrücke im Laibungsbereich als
Fensteranschlage durch eine Ziegel-Anschlagschale mit
integrierter mineralischer Dämmung WLG032.
Verarbeitung der Schale mit Dünnbettmörtel oder geeignetem
Kleber an der Fensterlaibung.

Lieferwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                             81386

Abmessung: (l x b x h) 249 x 115 x 60 mm
	
	0,000		lfm	........................	........................	
         	
LV Summe netto:	........................	
USt:	........................	
LV Summe brutto:	........................