Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 1 von 1
Datum: 05.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.122.	Deckenrandelement DRE 

Deckenrandelement DRE 

Als wärmegedämmder Abschluss für Geschossdecken, Innenseitig elastische neoStep Wärmedämmung (WLG032), außenseitig Neopor Wärmedämmung (WLG032)und Verblendung durch keramische Ziegelplatte mit profilierter Oberfläche. Stirnseitig mit Verzahnungssystem. Lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen auf aufgehendem Mauerwerk nach Verarbeitngshinweisen des Hersteller ohne zusätzliche Deckenabschalung einbauen.

Lieferwerk: H&H / Ziegelwerk Klosterbeuren

für 

Elementdicke 10 cm Deckenstärke 200 mm  = 10/200  Art.Nr. 81771
Elementdicke 10 cm Deckenstärke 220 mm  = 10/220  Art.Nr. 81772

Elementdicke 12 cm Deckenstärke 200 mm  = 12/200  Art.Nr. 81775
Elementdicke 12 cm Deckenstärke 200 mm  = 12/220  Art.Nr. 81776

Elementdicke 14 cm Deckenstärke 200 mm  = 14/200  Art.Nr. 81779
Elementdicke 14 cm Deckenstärke 220 mm  = 12/200  Art.Nr. 81780

Elementdicke 16 cm Deckenstärke 200 mm  = 16/200  Art.Nr. 81783
Elementdicke 16 cm Deckenstärke 220 mm  = 16/220  Art.Nr. 81784

	
	0,000		lfm	........................	........................	
         	
LV Summe netto:	........................	
USt:	........................	
LV Summe brutto:	........................