Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 1 von 1
Datum: 05.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.123.	Ziegelsturz ohne Dämmung 10,0 / 11,5 / 14,5 / 17,5

Ziegelsturz ohne Dämmung 10,0 / 11,5 / 14,5 / 17,5

Liefern und Verlegen von Ziegelstürzen ohne Dämmung für
Innenmauerwerk gem. DIN EN 1996 mit einem Auflager von mind.
11,5 cm in einem Mörtelbett (mind. MG IIa). Die Stürze sind so
einzubauen, dass die Ziegelschale unten liegt. Bei längeren
Stürzen ist spätestens nach 1,25 m eine Montageunterstützung
vorzusehen, die erst nach ausreichender Steifigkeit in der
Druckzone (25 bis 100 cm) bzw. erreichter Aushärtungszeit der
Stahlbetondecke nach DIN wieder entfernt werden darf.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Breite 10,0 cm Höhe 7,1 cm = Art.Nr. 620
Breite 11,5 cm Höhe 7,1 cm = Art.Nr. 621
Breite 14,5 cm Höhe 7,1 cm = Art.Nr. 623
Breite 17,5 cm Höhe 7,1 cm = Art.Nr. 622

	
	0,000		lfm	........................	........................	
         	
LV Summe netto:	........................	
USt:	........................	
LV Summe brutto:	........................