Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 1 von 1
Datum: 05.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.124.	Ziegelsturz mit Dämmung 30,0 / 36,5 / 42,5

Ziegelsturz ohne Dämmung 30,0 / 36,5 / 42,5

Liefern und Verlegen von Ziegel-Wärmedämmstürzen über
Öffnungen von < 2,25 m nach Herstellerangaben und gemäß DIN
EN 1996 mit einem Auflager von mind. 11,5 cm in einem
Mörtelbett (mind. MG IIa). Die Stürze sind so einzubauen, dass die
Ziegelschale unten liegt. Bei längeren Stürzen ist spätestens nach
1,25 m eine Montageunterstützung vorzusehen, die erst nach
ausreichender Steifigkeit in der Druckzone (12,5 bis 100 cm) bzw.
erreichter Aushärtungszeit der Stahlbetondecke nach DIN wieder
entfernt werden darf.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Breite 30,0 cm Höhe 11,3 cm = Art.Nr. 625
Breite 36,5 cm Höhe 11,3 cm = Art.Nr. 624
Breite 42,5 cm Höhe 11,3 cm = Art.Nr. 635

	
	0,000		lfm	........................	........................	
         	
LV Summe netto:	........................	
USt:	........................	
LV Summe brutto:	........................