Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 1 von 1
Datum: 05.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.058.	ThermoPlan Laibungsziegel 365 mm S8 - TS12 ANF

ThermoPlan Laibungsziegel 365 mm S8 - TS12 ANF

Herstellen von Fensterlaibungen für aufsteigendes Mauerwerk nach Zeichnung aus ThermoPlan Laibungsziegel mit doppeltem Außensteg und verstärktem Innensteg. Sichere Befestigung und Abdichtung von Fenstern und Türen nach dem "Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren gemäß RAL".

Die Ziegel sind nach DIN 1053 bzw. DIN EN 1996 und dem Zulassungsbescheid Z-17.1-1084 und DIN EN 1996 mit deckelndem Dünnbettmörtel vollfugig zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      792
Rohdichteklasse                              
Festigkeitsklasse                            
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,00 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             0,0 MN/m²
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 0,0 MN/m²

d = 36,5 cm  (123/365/249 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	
         	
LV Summe netto:	........................	
USt:	........................	
LV Summe brutto:	........................