Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 1 von 1
Datum: 05.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.128.	Dämmschalung für Ringanker "DSR" 425

Dämmschalung für Ringanker "DSR" 425

Elementdicke d=80mm - Elementhöhe h=250mm für Außenwandstärke 425mm als wärmegedämmtes Systembauteil, bestehend aus zwei Dämmschalen (außenseitig 80mm - innenseitig 80mm) aus formstabiler NEOPOR Wärmedämmung (WLG032). Oberfläche verblendet mit massiven Ziegelplatten Dicke 16mm mit profilierter Oberfläche, lot- und fluchtgerecht auf der Mauerwerkskrone in frischen Dünnbettmörtel nach den Verarbeitungshinweisen des Herstellers einbauen. 

Bewehrung nach Angabe das Statikers - Betonieren bauseits, Abrechnung in gesonderter Position. Inkl. Gehrungsschnitte bei schräg aufgehenden Giebelwänden.

Restquerschnitt für Beton (b/h): 140/250mm Standard-Elemente Einzellänge: 1000mm - Höhe: 250mm

Lieferwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.:              81737

	0,000		Stk	........................	........................	
         	
LV Summe netto:	........................	
USt:	........................	
LV Summe brutto:	........................