Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 1 von 1
Datum: 05.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.002.	Außenwände in SILVACOR W065 42,5 cm

SILVACOR W065 42,5 cm

Plangeschliffener Hochlochziegel mit integrierter Füllung 
aus sortenreinen Nadelholzfasern. 

Anwendungsbereich: Einfamilien-Doppel-Reihenhaus
Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus SILVACOR
W065. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.1-1162, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem Dünnbettmörtel zu vermauern.

Lieferwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      21535
Rohdichteklasse                              0,60
Festigkeitsklasse                            6
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,07 W/mK
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 4,3  MN/m²
Prüfung Nr.785-4 bei P+F Sursee

d = 42,5 cm  (247/425/249 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	
         	
LV Summe netto:	........................	
USt:	........................	
LV Summe brutto:	........................