Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 1 von 1
Datum: 05.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.015.	ThermoPlan Höhenausgleichsziegel 42,5 "HAZ" MZ65/70

ThermoPlan Höhenausgleichsziegel 42,5 "HAZ" MZ65/70

Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan HAZ als 
Systemergänzungsprodukt. Die Ziegel sind nach DIN 1053 bzw. DIN EN 1996 und dem Zulassungsbescheid Z-17.1-1084 und DIN EN 1996 mit einem deckelnden Dünnbettmörtel vollfugig zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      22318
Rohdichteklasse                              0,55
Festigkeitsklasse                            8
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,07 W/mK
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 3,6 MN/m²

d = 42,0 cm  (247/425/124 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	
         	
LV Summe netto:	........................	
USt:	........................	
LV Summe brutto:	........................