Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 1 von 1
Datum: 05.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.021.	Außenwände in ThermoPlan MZ80-GS VD 42,5 cm

ThermoPlan MZ80-GS VD 42,5 cm

Plangeschliffener Hochlochziegel mit Doppelsteg in den Außenschalen 
und integrierter Füllung aus Steinwolle.

Anwendungsbereich: Geschosswohnungsbau - Objektbau
Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan
MZ80-GS. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.1-1087, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem Dünnbettmörtel vollfugig zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      386
Rohdichteklasse                              0,70
Festigkeitsklasse                            12
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,08 W/mK
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 5,0 MN/m²
Prüfung Nr.724-2 bei P+F Sursee

d = 42,5 cm  (248/425/249 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	
         	
LV Summe netto:	........................	
USt:	........................	
LV Summe brutto:	........................