Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 1 von 1
Datum: 05.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.036.	Außenwände in ThermoPlan S8-VD 36,5 cm

ThermoPlan S8-VD 36,5 cm

Anwendungsbereich: Einfamilien-Doppel-Reihenhaus
Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan S8.
Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.1-1013, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem deckelnden Dünnbettmörtel zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      448
Rohdichteklasse                              0,60
Festigkeitsklasse                            6
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,08 W/mK
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 2,5 MN/m²

d = 36,5 cm  (248/365/249 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	
         	
LV Summe netto:	........................	
USt:	........................	
LV Summe brutto:	........................