Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 1 von 1
Datum: 05.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.001.	Fensteranschlagziegel für FIBRACOR MZ 36,5 cm/ 42,5 cm

Anschlagelement für Mauerstärke 36,5 cm/ 42,5 cm

ACHTUNG:
Mit dieser Position werden beide Anschlagsteine je Leibung 
per lfm. Vergütet.

Rohdichteklasse                              0,65
Festigkeitsklasse                            8

d = 36,5 cm  (200/365/249 mm)
d = 42,5 cm  (200/425/249 mm)	
	0,000		lfm.	........................	........................	
         	
LV Summe netto:	........................	
USt:	........................	
LV Summe brutto:	........................