# Ziegel-Raffstorekasten Typ F, selbsttragend

# Für Ziegelmauerwerk d = 365 mm

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegel-Raffstorekasten Typ Fselbsttragend, d = 365 mm |  |  |  |
|  | **Ziegel-Raffstorekasten Typ F**Für Wandstärke 365 mmÜber Öffnung, lichte Weite \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cmAuflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. LM21); Mögliche Antriebe: mechanisch / elektrischSeitliche, wärmegedämmte Stirndeckel und Alu-Putzschiene außen, Profil-Wärmedämmung NEOPOR (WLG 032), vollgedämmte AuflagerErhöhte Eigentragfähigkeit mit dreifacher Rundstahlbewehrung BSt IVAbmessungen Paketraum: Breite 13 cm, Höhe 27,5 cmVerlängertes Putzschienenprofil 35 mmSystem: Ziegel-Raffstore-/Jalousiekasten, Hörl & Hartmann Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.Hersteller:Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KGPellheimer Straße 1785221 DachauTel: 08131-555-0Fax: 08131-555-1299Angeb. Fabrikat: .............................................................**Ziegel-Raffstorekasten Typ F, d = 365 mm**d = 365 mm; h = 300 mm; verlängertes Putzschienenprofil 35 mmAbrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager) |  |  |  |
|  |  | ................. Stck. | ........................ | ........................ |

# Ziegel-Raffstorekasten Typ F, selbsttragend

# Für Ziegelmauerwerk d = 425 mm

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegel-Raffstorekasten Typ F selbsttragend, d = 425 mm |  |  |  |
|  | **Ziegel-Raffstorekasten Typ F**Für Wandstärke 425 mmÜber Öffnung, lichte Weite \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cmAuflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. LM21); Mögliche Antriebe: mechanisch / elektrischSeitliche, wärmegedämmte Stirndeckel und Alu-Putzschiene außen, Profil-Wärmedämmung NEOPOR (WLG 032), vollgedämmte AuflagerErhöhte Eigentragfähigkeit mit dreifacher Rundstahlbewehrung BSt IVAbmessungen Paketraum: Breite 13 cm, Höhe 27,5 cmVerlängertes Putzschienenprofil 35 mmSystem: Ziegel-Raffstore-/Jalousiekasten, Hörl & Hartmann Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.Hersteller:Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KGPellheimer Straße 1785221 DachauTel: 08131-555-0Fax: 08131-555-1299Angeb. Fabrikat: .............................................................**Ziegel-Raffstorekasten Typ F, d = 425 mm**d = 425 mm; h = 300 mm; verlängertes Putzschienenprofil 35 mmAbrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager) |  |  |  |
|  |  | ................. Stck | ........................ | ........................ |

# Ziegel-Raffstorekasten Typ F, selbsttragend

# Für Ziegelmauerwerk d = 490 mm

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegel-Raffstorekasten Typ F selbsttragend, d = 490 mm |  |  |  |
|  | **Ziegel-Raffstorekasten Typ F**Für Wandstärke 490 mmÜber Öffnung, lichte Weite \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cmAuflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. LM21); Mögliche Antriebe: mechanisch / elektrischSeitliche, wärmegedämmte Stirndeckel und Alu-Putzschiene außen, Profil-Wärmedämmung NEOPOR (WLG 032), vollgedämmte AuflagerErhöhte Eigentragfähigkeit mit dreifacher Rundstahlbewehrung BSt IVAbmessungen Paketraum: Breite 13 cm, Höhe 27,5 cmVerlängertes Putzschienenprofil 35 mmSystem: Ziegel-Raffstore-/Jalousiekasten, Hörl & Hartmann Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.Hersteller:Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KGPellheimer Straße 1785221 DachauTel: 08131-555-0Fax: 08131-555-1299Angeb. Fabrikat: .............................................................**Ziegel-Raffstorekasten Typ F, d = 490 mm**d = 490 mm; h = 300 mm; verlängertes Putzschienenprofil 35 mmAbrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager) |  |  |  |
|  |  | ................. Stck | ........................ | ........................ |