Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 1 von 1
Datum: 05.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.048.	Außenwände in ThermoPlan TS12-VD  30,0 cm

ThermoPlan TS12-VD 30,0 cm

Anwendungsbereich: Geschoßwohnungsbau - Objektbau
Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan
TS12. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.1-1107, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem deckelnden Dünnbettmörtel zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      291
Rohdichteklasse                              0,75
Festigkeitsklasse                            8
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,12 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             1,2  MN/m²
Feuerwiderstand REI 30
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk  3,1 MN/m²

d = 30,0 cm  (248/300/249 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	
         	
LV Summe netto:	........................	
USt:	........................	
LV Summe brutto:	........................