# Ziegel-Wärmedämmsturz für Außenmauerwerk

# Für Ziegelmauerwerk d = 300 / 365 / 425 / 490 mm\*; h = 113 mm

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegel-Wärmedämmsturz für Außenmauerwerkd = 300 / 365 / 425 / 490 mm\*, h = 113 mm |  |  |  |
|  | Liefern und Verlegen von Ziegel-Wärmedämmstürzen über Öffnungen von < 2,25 m nach Herstellerangaben und gemäß DIN EN 1996 mit einem Auflager von mind. 11,5 cm in einem Mörtelbett (mind. MG IIa). Die Stürze sind so einzubauen, dass die Ziegelschale unten liegt. Bei längeren Stürzen ist spätestens nach 1,25 m eine Montageunterstützung vorzusehen, die erst nach ausreichender Steifigkeit in der Druckzone (12,5 bis 100 cm) bzw. erreichter Aushärtungszeit der Stahlbetondecke nach DIN wieder entfernt werden darf.  Sturzbreite: 300 / 365 / 425 / 490 mm\*  über Öffnung, lichte Maueröffnungen ................. cm  Abrechnung nach Gesamtlänge des Sturzes.  Hersteller:  Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  Pellheimer Straße 17  85221 Dachau  Tel: 08131-555-0  Fax: 08131-555-1299  Angeb. Fabrikat: .............................................................  **Ziegel-Flachsturz wärmegedämmt** d = 300 / 365 / 425 / 490 mm\*; h = 113 mm Abrechnung nach Fertigmaß |  |  |  |
|  |  | .................... St. | ........................ | ........................ |

\* = nicht zutreffendes durchstreichen