# PFZ Planfüllziegel Systemwand

Einschaliges Ziegelelementmauerwerk d = 175 mm für Innenwände

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegelelementmauerwerk, einschaligfür Innenwände  |  |  |  |
|  | **PFZ Planfüllziegel Systemwand**Wanddicke d = 175 mmPlangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz. Herstellen von Elementmauerwerk, laut Montageplan, lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus PFZ Planfüllziegel Systemwand nach Zulassung Z-17.4-1276.Die Elemente sind entsprechend der Montageanleitung desHerstellers zu versetzen, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel.Elementmauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Abrechnung nach tatsächlich gelieferter Wandfläche.Verfüllbeton in gesonderter Position.**Rohdichteklasse** 0,8 kg/dm3 (unverfüllt)**Festigkeitsklasse** 8**Rechenwert der Wärmeleitzahl** λR = 0,96 W/(mK) (verfüllt)**Bewertetes Schalldämmmaß Rw,bau,ref**= 56,9 dB (verfüllt)**Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit fk** = 4,4 MN/m²**Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149**  0-3Hersteller:Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KGPellheimer Straße 1785221 DachauTel: 08131-555-0Fax: 08131-555-1299Angeb. Fabrikat: .............................................................**PFZ Planfüllziegel** **Systemwand**d = 175 mm |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |

# PFZ Planfüllziegel Systemwand

Einschaliges Ziegelelementmauerwerk d = 240 mm für Innenwände

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegelelementmauerwerk, einschaligfür Innenwände  |  |  |  |
|  | **PFZ Planfüllziegel Systemwand**Wanddicke d = 240 mmPlangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz. Herstellen von Elementmauerwerk, laut Montageplan, lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus PFZ Planfüllziegel Systemwand nach Zulassung Z-17.4-1276.Die Elemente sind entsprechend der Montageanleitung desHerstellers zu versetzen, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel.Elementmauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Abrechnung nach tatsächlich gelieferter Wandfläche.Verfüllbeton in gesonderter Position.**Rohdichteklasse** 0,8 kg/dm3 (unverfüllt)**Festigkeitsklasse** 8**Rechenwert der Wärmeleitzahl** λR = 0,96 W/(mK) (verfüllt)**Bewertetes Schalldämmmaß Rw,bau,ref**= 60,8 dB (verfüllt)**Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit fk** = 4,4 MN/m²**Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149**  0-3Hersteller:Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KGPellheimer Straße 1785221 DachauTel: 08131-555-0Fax: 08131-555-1299Angeb. Fabrikat: .............................................................**PFZ Planfüllziegel** **Systemwand**d = 240 mm |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |