# Ziegel-Systemsturz für Systemwand

Flachziegelsturz mit Übermauerung d = 175 mm für Innenwände

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegel-Systemsturz, einschaligfür Innenwände |  |  |  |
|  | **Ziegel-Systemsturz für Systemwand**  Wanddicke d = 175 mm  Fertigteil aus bewehrtem Flachziegelsturz mit Übermauerung  in Systemwand  Für Elementmauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung,  Abrechnung nach Gesamtlänge inklusive Auflager.  Gesamthöhe: ……………. cm  Hersteller:  Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  Pellheimer Straße 17  85221 Dachau  Tel: 08131-555-0  Fax: 08131-555-1299  Angeb. Fabrikat: .............................................................  **Ziegel-Systemsturz** **Systemwand** d = 175 mm; Gesamthöhe = ……. cm |  |  |  |
|  |  | .................... lfm | ........................ | ........................ |

# Ziegel-Systemsturz für Systemwand

Flachziegelsturz mit Übermauerung d = 240 mm für Innenwände

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegel-Systemsturz, einschaligfür Innenwände |  |  |  |
|  | **Ziegel-Systemsturz für Systemwand**  Wanddicke d = 240 mm  Fertigteil aus bewehrtem Flachziegelsturz mit Übermauerung  in Systemwand  Für Elementmauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung,  Abrechnung nach Gesamtlänge inklusive Auflager.  Gesamthöhe: ……………. cm  Hersteller:  Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  Pellheimer Straße 17  85221 Dachau  Tel: 08131-555-0  Fax: 08131-555-1299  Angeb. Fabrikat: .............................................................  **Ziegel-Systemsturz** **Systemwand** d = 240 mm; Gesamthöhe = ……. cm |  |  |  |
|  |  | .................... lfm | ........................ | ........................ |

# Ziegel-Systemsturz für Systemwand

Flachziegelsturz mit Übermauerung d = 300 mm für Außenwände

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegel-Systemsturz, einschaligfür Außenwände |  |  |  |
|  | **Ziegel-Systemsturz für Systemwand**  Wanddicke d = 300 mm  Fertigteil aus bewehrtem Flachziegel-Wärmedämm-Sturz mit Übermauerung in Systemwand  Für Elementmauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung,  Abrechnung nach Gesamtlänge inklusive Auflager.  Gesamthöhe: ……………. cm  Hersteller:  Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  Pellheimer Straße 17  85221 Dachau  Tel: 08131-555-0  Fax: 08131-555-1299  Angeb. Fabrikat: .............................................................  **Ziegel-Systemsturz** **Systemwand** d = 300 mm; Gesamthöhe = ……. cm |  |  |  |
|  |  | .................... lfm | ........................ | ........................ |

# Ziegel-Systemsturz für Systemwand

Flachziegelsturz mit Übermauerung d = 365 mm für Außenwände

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegel-Systemsturz, einschaligfür Außenwände |  |  |  |
|  | **Ziegel-Systemsturz für Systemwand**  Wanddicke d = 365 mm  Fertigteil aus bewehrtem Flachziegel-Wärmedämm-Sturz mit Übermauerung in Systemwand  Für Elementmauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung,  Abrechnung nach Gesamtlänge inklusive Auflager.  Gesamthöhe: ……………. cm  Hersteller:  Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  Pellheimer Straße 17  85221 Dachau  Tel: 08131-555-0  Fax: 08131-555-1299  Angeb. Fabrikat: .............................................................  **Ziegel-Systemsturz** **Systemwand** d = 365 mm; Gesamthöhe = ……. cm |  |  |  |
|  |  | .................... lfm | ........................ | ........................ |

# Ziegel-Systemsturz für Systemwand

Flachziegelsturz mit Übermauerung d = 425 mm für Außenwände

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegel-Systemsturz, einschaligfür Außenwände |  |  |  |
|  | **Ziegel-Systemsturz für Systemwand**  Wanddicke d = 425 mm  Fertigteil aus bewehrtem Flachziegel-Wärmedämm-Sturz mit Übermauerung in Systemwand  Für Elementmauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung,  Abrechnung nach Gesamtlänge inklusive Auflager.  Gesamthöhe: ……………. cm  Hersteller:  Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  Pellheimer Straße 17  85221 Dachau  Tel: 08131-555-0  Fax: 08131-555-1299  Angeb. Fabrikat: .............................................................  **Ziegel-Systemsturz** **Systemwand** d = 425 mm; Gesamthöhe = ……. cm |  |  |  |
|  |  | .................... lfm | ........................ | ........................ |