# Ziegel-Systemsturz für Systemwand

Flachziegelsturz mit Übermauerung d = 175 mm für Innenwände

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegel-Systemsturz, einschaligfür Innenwände  |  |  |  |
|  | **Ziegel-Systemsturz für Systemwand**Wanddicke d = 175 mmFertigteil aus bewehrtem Flachziegelsturz mit Übermauerungin SystemwandFür Elementmauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Abrechnung nach Gesamtlänge inklusive Auflager.Gesamthöhe: ……………. cmHersteller:Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KGPellheimer Straße 1785221 DachauTel: 08131-555-0Fax: 08131-555-1299Angeb. Fabrikat: .............................................................**Ziegel-Systemsturz** **Systemwand**d = 175 mm; Gesamthöhe = ……. cm |  |  |  |
|  |  | .................... lfm | ........................ | ........................ |

# Ziegel-Systemsturz für Systemwand

Flachziegelsturz mit Übermauerung d = 240 mm für Innenwände

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegel-Systemsturz, einschaligfür Innenwände  |  |  |  |
|  | **Ziegel-Systemsturz für Systemwand**Wanddicke d = 240 mmFertigteil aus bewehrtem Flachziegelsturz mit Übermauerungin SystemwandFür Elementmauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Abrechnung nach Gesamtlänge inklusive Auflager.Gesamthöhe: ……………. cmHersteller:Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KGPellheimer Straße 1785221 DachauTel: 08131-555-0Fax: 08131-555-1299Angeb. Fabrikat: .............................................................**Ziegel-Systemsturz** **Systemwand**d = 240 mm; Gesamthöhe = ……. cm |  |  |  |
|  |  | .................... lfm | ........................ | ........................ |

# Ziegel-Systemsturz für Systemwand

Flachziegelsturz mit Übermauerung d = 300 mm für Außenwände

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegel-Systemsturz, einschaligfür Außenwände  |  |  |  |
|  | **Ziegel-Systemsturz für Systemwand**Wanddicke d = 300 mmFertigteil aus bewehrtem Flachziegel-Wärmedämm-Sturz mit Übermauerung in SystemwandFür Elementmauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Abrechnung nach Gesamtlänge inklusive Auflager.Gesamthöhe: ……………. cmHersteller:Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KGPellheimer Straße 1785221 DachauTel: 08131-555-0Fax: 08131-555-1299Angeb. Fabrikat: .............................................................**Ziegel-Systemsturz** **Systemwand**d = 300 mm; Gesamthöhe = ……. cm |  |  |  |
|  |  | .................... lfm | ........................ | ........................ |

# Ziegel-Systemsturz für Systemwand

Flachziegelsturz mit Übermauerung d = 365 mm für Außenwände

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegel-Systemsturz, einschaligfür Außenwände  |  |  |  |
|  | **Ziegel-Systemsturz für Systemwand**Wanddicke d = 365 mmFertigteil aus bewehrtem Flachziegel-Wärmedämm-Sturz mit Übermauerung in SystemwandFür Elementmauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Abrechnung nach Gesamtlänge inklusive Auflager.Gesamthöhe: ……………. cmHersteller:Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KGPellheimer Straße 1785221 DachauTel: 08131-555-0Fax: 08131-555-1299Angeb. Fabrikat: .............................................................**Ziegel-Systemsturz** **Systemwand**d = 365 mm; Gesamthöhe = ……. cm |  |  |  |
|  |  | .................... lfm | ........................ | ........................ |

# Ziegel-Systemsturz für Systemwand

Flachziegelsturz mit Übermauerung d = 425 mm für Außenwände

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegel-Systemsturz, einschaligfür Außenwände  |  |  |  |
|  | **Ziegel-Systemsturz für Systemwand**Wanddicke d = 425 mmFertigteil aus bewehrtem Flachziegel-Wärmedämm-Sturz mit Übermauerung in SystemwandFür Elementmauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Abrechnung nach Gesamtlänge inklusive Auflager.Gesamthöhe: ……………. cmHersteller:Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KGPellheimer Straße 1785221 DachauTel: 08131-555-0Fax: 08131-555-1299Angeb. Fabrikat: .............................................................**Ziegel-Systemsturz** **Systemwand**d = 425 mm; Gesamthöhe = ……. cm |  |  |  |
|  |  | .................... lfm | ........................ | ........................ |