Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 1 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ausschreibungstextvorschläge

Maurerarbeiten 

Allgemeine Vorbemerkungen zur Leistungsbeschreibung

Der Bauausführung liegen die Architektenpläne, die statische Berechnung 
mit den Positionsplänen, die einschlägigen DIN-Vorschriften inkl. der 
Einführungserlasse der Bundesländer zu diesen Normenwerken, 
bauaufsichtliche Zulassungen sowie die besonderen Vertragsbedingungen 
des Auftraggebers mit Sicherheitsbestimmungen und zusätzlichen 
technischen Vorschriften zugrunde.

Die folgenden Baunormen, Richtlinien und Schriften sind besonders zu 
beachten:

· DIN 1996 mit nationalen Anhängen - Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten
· Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen der ausgeschriebenen Produkte
· DIN EN 771-1 - Festlegung für Mauersteine - Teil 1: Mauerziegel
· DIN V 105 - 100 - Mauerziegel
· DIN 4103 - Teil 1 Nichttragende innere Trennwände, Anforderungen und 
Nachweise
· VOB Teil C und dort insbesondere
o DIN 18299 - Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art
o DIN 18330 - Maurerarbeiten
· allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung Z-17.1-981 /Z-17.1-973 
"Übermauerung und Bemessung von Ziegelstürzen"
· DIN 18202 - Toleranzen im Hochbau - Bauwerke
· Normenreihe DIN 4102 "Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen", 
· Normenreihe DIN 4108 "Wärmeschutz und Energie-Einsparung in 
Gebäuden", 
· Normenreihe DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau", 
· gültige Fassung der Energieeinsparverordnung 
· Das Merkblatt der Bauberufsgenossenschaft Bayern und Sachsen über das 
Aufmauern von Wandscheiben
· Anwendungstechnische Informationen der Ziegelindustrie
· Verarbeitungshinweise der Ziegelhersteller

Die Leistungen umfassen grundsätzlich das Herstellen des Mauerwerks 
einschließlich Liefern aller Materialien und Geräte.

Maurerarbeiten

Technische Vorbemerkungen zur Leistungsbeschreibung

Das Mauerwerk ist in allen Geschossen lot- und fluchtgerecht, aus 
Planhochlochziegeln der Höhe 249 mm und einer Lagerfuge aus 
Dünnbettmörtel entsprechend der jeweiligen allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung und DIN EN 1996 herzustellen - 
einschließlich erforderlicher Ergänzungs- und Ausgleichsziegel.
Für die Ausführung des Mauerwerks gelten die Bestimmungen der Norm DIN EN 1996/NA, sofern in den jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassungen nichts anderes bestimmt ist. 
Das Mauerwerk ist als Einstein-Mauerwerk im Dünnbettverfahren ohne 
Stoßfugenvermörtelung auszuführen. 
Für die Herstellung des Mauerwerks darf nur ein Dünnbettmörtel nach 
Zulassung verwendet werden. Die Verarbeitungsrichtlinien für den 
jeweiligen Dünnbettmörtel sind zu beachten. Das Mauerwerk ist im 
Verband mit versetzten Stoßfugen herzustellen. Es ist ein Überbindemaß 
von ü ≥ 0,4 h einzuhalten (siehe DIN EN 1996-1-1/NA, NCI zu 8.1.4.1)
Der Dünnbettmörtel ist in der ausgeschriebenen Form (V-Plus bzw. VD 
Verfahren) so auf die Lagerflächen  der Planhochlochziegel aufzutragen  
dass eine Fugendicke von mindestens 1 mm und höchstens 3 mm entsteht.	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 2 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Für die Verarbeitung des Dünnbettmörtels sind die speziellen 
Mörtelwalzen des Ziegelherstellers zu verwenden. Die 
Verarbeitungshinweise  sind zu beachten.

Die Planhochlochziegel sind dicht aneinander ("knirsch") zu stoßen, anzudrücken und Iot- und fluchtgerecht in ihre endgültige Lage zu bringen. Bei Stoßfugenbreiten über 5 mm müssen die Fugen beim Mauern beidseitig an der Wandoberfläche mit Leichtmörtel ( LM 21 ) verschlossen werden (DIN EN 1996-1-1/NA, NCI zu 8.1.5).
Fugenstärken ab 2 cm gehören innen mit Dämmstoff gefüllt und an den 
Außenseiten mit 2-3 cm Leichtmörtel ( LM 21 ) verschlossen.
Größere Fugen ( ab 3 cm )  müssen mit geschnittenen Passsteinen 
geschlossen werden.

Fehlstellen an den Steinen sind mit geeignetem Mörtel zu schließen. 
Das Anlegen der ersten Steinschicht hat grundsätzlich mit Zementmörtel 
M 10 oder speziellem Anlegemörtel (Dicke max. 3 cm) zu erfolgen. Eine 
geeignete Bitumendachbahn ( R 500 ) ist jeweils am Fußpunkt und unter 
dem Deckenauflager anzubringen. 

Die Höhenausgleichsschicht wird nicht gesondert berechnet, sondern ist in den m² Preis einzukalkulieren.
Toleranzen der Bauwerksmaße, Winkelabweichung und Ebenheitsabweichung 
sind in den durch DIN 18202 - Toleranzen im Hochbau, Bauwerke - 
zulässigen Grenzen möglich.
Die Wände sind untereinander in Stumpfstoßtechnik zu verbinden. Hierbei 
müssen in den Lagerfugen, für Stumpfstoß geeignete Edelstahlankerbleche 
eingebaut werden. Die Stumpfstoßanschlussfuge ist mit Mörtel 
vollflächig zu verschließen. Stumpfstöße werden nicht gesondert 
vergütet.

Horizontale Dichtungsbahnen in Mauerwerk als Abdichtung gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit sind nach DIN 1895 Teil 4 Abschnitt 7.2 auszuführen.

Gemauerte nichttragende Wände sind am Wandkopf zu entkoppeln,. Die Fuge 
ist mit geeignetem Montageschaum ( Schalltechnische Eignung beachten )  
nachträglich zu verschließen. Außerdem erfolgt die Trennung von der 
unteren Geschossdecke durch Einlage z. B. einer Bitumendachbahn.
Nichttragende Innenwände sollten möglichst spät, z. B. nach 
Fertigstellung des Rohbaus aufgemauert werden.

Erforderliche Passsteine oder Giebelsteine sind mit einer Steinsäge zu 
schneiden. Im Bereich von Fenster- und Türlaibungen der Außenwände sind entsprechende verstärkte Anfänger- und Halbsteine zur normgerechten Befestigung der Tür- und Fensterelemente zu verwenden.
Sichere Befestigung und Abdichtung von Fenstern und Türen nach dem "Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren gemäß RAL". 

Ziegelmauerwerk ist vor Regen und Schnee zu schützen!
Schutzmaßnahmen zur Ableitung von Tagwasser (z.B. Abdecken der 
Mauerkronen) sind laut VOB Teil C DIN 18330 Nebenleistungen, selbst 
wenn sie im LV nicht gesondert aufgeführt sind. Schutzmaßnahmen sind 
erforderlich, um Ausschwemmungen, Frostschäden und Putzschäden zu 
vermeiden.

Oberflächenbehandlung von Innenwänden:
Übliche Anforderungen an die Oberfläche der Innenwände liegen vor, wenn 
die Wände mit Putzen bekleidet werden, die als Träger von Anstrichen 
und Tapeten dienen. Erhöhte Anforderungen an die Rohbauwand ("nicht 
flächenfertige Wand" nach DIN 18202) sind nicht vereinbart.

Abladeplatz / Zufahrtsweg:
Die Baustelle wie auch der Abladeplatz innerhalb des Baugeländes müssen 
auf einem für Schwerlastfahrzeuge geeigneten, tragfähigen Zufahrtsweg 	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 3 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
erreichbar sein. Die Entladestellen sind so vorzubereiten, dass die 
angelieferten Ziegelpaletten auf sauberem, festem und ebenem Untergrund 
abgesetzt werden können, z.B. auf Bohlen.

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 4 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.	Ausschreibungstextvorschläge	
         	
01.001.	Außenwände in SILVACOR W07 36,5 cm

SILVACOR W07 36,5 cm

Plangeschliffener Hochlochziegel mit integrierter Füllung 
aus sortenreinen Nadelholzfasern.

Anwendungsbereich: Einfamilien-Doppel-Reihenhaus
Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus SILVACOR
W07. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.1-1162, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem Dünnbettmörtel zu vermauern.

Lieferwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      21536
Rohdichteklasse                              0,60
Festigkeitsklasse                            6
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,07 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             0,85 MN/m²
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 2,2  MN/m²

d = 36,5 cm  (247/365/249 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 5 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.002.	Außenwände in SILVACOR W07 42,5 cm

SILVACOR W07 42,5 cm

Plangeschliffener Hochlochziegel mit integrierter Füllung 
aus sortenreinen Nadelholzfasern. 

Anwendungsbereich: Einfamilien-Doppel-Reihenhaus
Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus SILVACOR
W07. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.1-1162, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem Dünnbettmörtel zu vermauern.

Lieferwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      21535
Rohdichteklasse                              0,60
Festigkeitsklasse                            6
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,07 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             0,85 MN/m²
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 2,2  MN/m²

d = 42,5 cm  (247/425/249 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	
         	
01.003.	Außenwände in SILVACOR W07 49,0 cm

SILVACOR W07 49,0 cm

Plangeschliffener Hochlochziegel mit integrierter Füllung 
aus sortenreinen Nadelholzfasern. 

Anwendungsbereich: Einfamilien-Doppel-Reihenhaus
Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus SILVACOR
W07. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.1-1162, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem Dünnbettmörtel zu vermauern.

Lieferwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      21537
Rohdichteklasse                              0,60
Festigkeitsklasse                            6
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,07 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             0,85 MN/m²
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 2,2  MN/m²

d = 49,0 cm  (247/490/249 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 6 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.004.	Außenwände in SILVACOR WS075 36,5 cm

SILVACOR WS075 36,5 cm

Plangeschliffener Hochlochziegel mit integrierter Füllung 
aus sortenreinen Nadelholzfasern. 

Anwendungsbereich: Mehrfamilienhäuser/Geschosswohungsbau
Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus SILVACOR
WS075. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.21-1282, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem Dünnbettmörtel zu vermauern.

Lieferwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      22636
Rohdichteklasse                              0,75
Festigkeitsklasse                            12
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,075 W/mK
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 6,5 MN/m²

d = 36,5 cm  (247/365/249 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	
         	
01.005.	Außenwände in SILVACOR WS075 42,5 cm

SILVACOR WS075 42,5 cm

Plangeschliffener Hochlochziegel mit integrierter Füllung 
aus sortenreinen Nadelholzfasern. 

Anwendungsbereich: Mehrfamilienhäuser/Geschosswohungsbau
Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus SILVACOR
WS075. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.21-1282, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem Dünnbettmörtel zu vermauern.

Lieferwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      22635
Rohdichteklasse                              0,75
Festigkeitsklasse                            12
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,075 W/mK
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 6,5 MN/m²

d = 42,5 cm  (247/425/249 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 7 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.006.	Außenwände in SILVACOR WS075 49,0 cm

SILVACOR WS075 49,0 cm

Plangeschliffener Hochlochziegel mit integrierter Füllung 
aus sortenreinen Nadelholzfasern. 

Anwendungsbereich: Mehrfamilienhäuser/Geschosswohungsbau
Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus SILVACOR
WS075. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.21-1282, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem Dünnbettmörtel zu vermauern.

Lieferwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      22637
Rohdichteklasse                              0,75
Festigkeitsklasse                            12
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,075 W/mK
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 6,5 MN/m²

d = 49,0 cm  (247/490/249 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	
         	
01.007.	Außenwände in ThermoPlan MZ70-V.Plus 30,0 cm

ThermoPlan MZ70-V.Plus 30,0 cm

Plangeschliffener Hochlochziegel mit integrierter Füllung 
aus Steinwolle.

Anwendungsbereich: Einfamilien-Doppel-Reihenhaus
Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan
MZ70. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.1-1084, einschließlich der 
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem Dünnbettmörtel und 
Glasfilamentgewebe vollfugig zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      961
Rohdichteklasse                              0,55
Festigkeitsklasse                            8
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,07 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             0,55 MN/m²
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 1,50 MN/m²

d = 30,0 cm  (248/300/249 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 8 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.008.	Außenwände in ThermoPlan MZ70-V.Plus 36,5 cm

ThermoPlan MZ70-V.Plus 36,5 cm

Plangeschliffener Hochlochziegel mit integrierter Füllung 
aus Steinwolle.

Anwendungsbereich: Einfamilien-Doppel-Reihenhaus
Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan
MZ70. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.1-1084, einschließlich der 
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem Dünnbettmörtel und 
Glasfilamentgewebe vollfugig zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      962
Rohdichteklasse                              0,55
Festigkeitsklasse                            8
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,07 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             0,55 MN/m²
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 1,50 MN/m²

d = 36,5 cm  (248/365/249 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	
         	
01.009.	Außenwände in ThermoPlan MZ70-V.Plus 42,5 cm

ThermoPlan MZ70-V.Plus 42,5 cm

Plangeschliffener Hochlochziegel mit integrierter Füllung 
aus Steinwolle.

Anwendungsbereich: Einfamilien-Doppel-Reihenhaus
Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan
MZ70. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.1-1084, einschließlich der 
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem Dünnbettmörtel und 
Glasfilamentgewebe vollfugig zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      963
Rohdichteklasse                              0,55
Festigkeitsklasse                            8
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,07 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             0,55 MN/m²
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 1,50 MN/m²

d = 42,5 cm  (248/425/249 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 9 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.010.	Außenwände in ThermoPlan MZ70-V.Plus 49,0 cm

ThermoPlan MZ70-V.Plus 49,0 cm

Plangeschliffener Hochlochziegel mit integrierter Füllung 
aus Steinwolle.

Anwendungsbereich: Einfamilien-Doppel-Reihenhaus
Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan
MZ70. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.1-1084, einschließlich der 
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem Dünnbettmörtel und 
Glasfilamentgewebe vollfugig zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      964
Rohdichteklasse                              0,55
Festigkeitsklasse                            8
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,07 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             0,55 MN/m²
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 1,50 MN/m²

d = 49,0 cm  (248/490/249 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	
         	
01.011.	Außenwände in ThermoPlan MZ70-VD 30,0 cm

ThermoPlan MZ70-VD 30,0 cm

Plangeschliffener Hochlochziegel mit integrierter Füllung 
aus Steinwolle.

Anwendungsbereich: Einfamilien-Doppel-Reihenhaus
Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan
MZ70. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.1-1084, einschließlich der 
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem Dünnbettmörtel vollfugig zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      801
Rohdichteklasse                              0,55
Festigkeitsklasse                            8
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,07 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             0,55 MN/m²
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 1,50 MN/m²

d = 30,0 cm  (248/300/249 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 10 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.012.	Außenwände in ThermoPlan MZ70-VD 36,5 cm

ThermoPlan MZ70-VD 36,5 cm

Plangeschliffener Hochlochziegel mit integrierter Füllung 
aus Steinwolle.

Anwendungsbereich: Einfamilien-Doppel-Reihenhaus
Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan
MZ70. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.1-1084, einschließlich der 
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem Dünnbettmörtel vollfugig zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      803
Rohdichteklasse                              0,55
Festigkeitsklasse                            8
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,07 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             0,55 MN/m²
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 1,50 MN/m²

d = 36,5 cm  (248/365/249 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	
         	
01.013.	Außenwände in ThermoPlan MZ70-VD 42,5 cm

ThermoPlan MZ70-VD 42,5 cm

Plangeschliffener Hochlochziegel mit integrierter Füllung 
aus Steinwolle.

Anwendungsbereich: Einfamilien-Doppel-Reihenhaus
Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan
MZ70. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.1-1084, einschließlich der 
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem Dünnbettmörtel vollfugig zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      804
Rohdichteklasse                              0,55
Festigkeitsklasse                            8
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,07 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             0,55 MN/m²
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 1,50 MN/m²

d = 42,5 cm  (248/425/249 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 11 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.014.	Außenwände in ThermoPlan MZ70-VD 49,0 cm

ThermoPlan MZ70-VD 49,0 cm

Plangeschliffener Hochlochziegel mit integrierter Füllung 
aus Steinwolle.

Anwendungsbereich: Einfamilien-Doppel-Reihenhaus
Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan
MZ70. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.1-1016, einschließlich der 
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem Dünnbettmörtel vollfugig zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      805
Rohdichteklasse                              0,55
Festigkeitsklasse                            8
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,07 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             0,55 MN/m²
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 1,50 MN/m²

d = 49,0 cm  (248/490/249 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	
         	
01.015.	ThermoPlan Höhenausgleichsziegel 42,5 "HAZ" MZ65/70

ThermoPlan Höhenausgleichsziegel 42,5 "HAZ" MZ65/70

Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan HAZ als 
Systemergänzungsprodukt. Die Ziegel sind nach DIN 1053 bzw. DIN EN 1996 und dem Zulassungsbescheid Z-17.1-1084 und DIN EN 1996 mit einem deckelnden Dünnbettmörtel vollfugig zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      22318
Rohdichteklasse                              0,55
Festigkeitsklasse                            8
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,07 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             0,55 MN/m²
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 1,5 MN/m²

d = 42,0 cm  (247/425/124 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 12 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.016.	ThermoPlan Höhenausgleichsziegel 36,5 "HAZ" MZ65/70

ThermoPlan Höhenausgleichsziegel 36,5 "HAZ" MZ65/70

Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan HAZ als 
Systemergänzungsprodukt. Die Ziegel sind nach DIN 1053 bzw. DIN EN 1996 und dem Zulassungsbescheid Z-17.1-1084 und DIN EN 1996 mit einem deckelnden Dünnbettmörtel vollfugig zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      22319
Rohdichteklasse                              0,55
Festigkeitsklasse                            8
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,07 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             0,55 MN/m²
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 1,5 MN/m²

d = 36,5 cm  (247/365/124 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	
         	
01.017.	ThermoPlan Sockelziegel 240 mm f. MZ70/MZ8

ThermoPlan Sockelziegel 240 mm f. MZ70/MZ8
für 120mm hochlaufende Perimeterdämmung
im Sockelbereich bei 365 mm Mauerwerk

Zur Zulassungskonformen Herstellung des Außenmauerwerks in verschiedenen Wandquerschnitten.

Herstellen der Sockelausbildung für aufsteigendes Mauerwerk 
nach Zeichnung aus ThermoPlan Sockelziegel. 
Die Ziegel sind nach DIN 1053 bzw. DIN EN 1996 und dem Zulassungsbescheid Z-17.1-1084 mit einem Kimmschichtmörtel (z.B. maxit therm 825) vollfugig anzulegen.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      818
Rohdichteklasse                              0,55
Festigkeitsklasse                            8
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,07 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             0,55 MN/m²
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 1,5 MN/m²

d = 24,0 cm  (248/240/249 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 13 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.018.	Außenwände in ThermoPlan MZ80-GS V.Plus 30,0 cm

ThermoPlan MZ80-GS V.Plus 30,0 cm

Plangeschliffener Hochlochziegel mit Doppelsteg in den Außenschalen 
und integrierter Füllung aus Steinwolle.

Anwendungsbereich: Geschosswohnungsbau - Objektbau
Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan
MZ80-GS. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.1-1087, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem Dünnbettmörtel 
und Glasfilamentgewebe vollfugig zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      324
Rohdichteklasse                              0,70
Festigkeitsklasse                            12
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,08 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             1,4  MN/m²
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 3,9 MN/m²

d = 30,0 cm  (248/300/249 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	
         	
01.019.	Außenwände in ThermoPlan MZ80-GS V.Plus 36,5 cm

ThermoPlan MZ80-GS V.Plus 36,5 cm

Plangeschliffener Hochlochziegel mit Doppelsteg in den Außenschalen 
und integrierter Füllung aus Steinwolle.

Anwendungsbereich: Geschosswohnungsbau - Objektbau
Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan
MZ80-GS. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.1-1087, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem Dünnbettmörtel 
und Glasfilamentgewebe vollfugig zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      822
Rohdichteklasse                              0,70
Festigkeitsklasse                            12
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,08 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             1,4  MN/m²
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 3,9 MN/m²

d = 36,5 cm  (248/365/249 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 14 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.020.	Außenwände in ThermoPlan MZ80-GS V.Plus 42,5 cm

ThermoPlan MZ80-GS V.Plus 42,5 cm

Plangeschliffener Hochlochziegel mit Doppelsteg in den Außenschalen 
und integrierter Füllung aus Steinwolle.

Anwendungsbereich: Geschosswohnungsbau - Objektbau
Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan
MZ80-GS. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.1-1087, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem Dünnbettmörtel 
und Glasfilamentgewebe vollfugig zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      823
Rohdichteklasse                              0,70
Festigkeitsklasse                            12
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,08 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             1,4  MN/m²
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 3,9 MN/m²

d = 42,5 cm  (248/425/249 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	
         	
01.021.	Außenwände in ThermoPlan MZ80-GS VD 42,5 cm

ThermoPlan MZ80-GS VD 42,5 cm

Plangeschliffener Hochlochziegel mit Doppelsteg in den Außenschalen 
und integrierter Füllung aus Steinwolle.

Anwendungsbereich: Geschosswohnungsbau - Objektbau
Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan
MZ80-GS. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.1-1087, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem Dünnbettmörtel vollfugig zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      386
Rohdichteklasse                              0,70
Festigkeitsklasse                            12
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,08 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             1,4  MN/m²
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 3,9 MN/m²

d = 42,5 cm  (248/425/249 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 15 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.022.	Außenwände in ThermoPlan MZ80-GS VD 36,5 cm

ThermoPlan MZ80-GS VD 36,5 cm

Plangeschliffener Hochlochziegel mit Doppelsteg in den Außenschalen 
und integrierter Füllung aus Steinwolle.

Anwendungsbereich: Geschosswohnungsbau - Objektbau
Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan
MZ80-GS. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.1-1087, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem Dünnbettmörtel vollfugig zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      385
Rohdichteklasse                              0,70
Festigkeitsklasse                            12
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,08 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             1,4  MN/m²
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 3,9 MN/m²

d = 36,5 cm  (248/365/249 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	
         	
01.023.	Außenwände in ThermoPlan MZ90-GMS VD 36,5 cm

ThermoPlan MZ90-GMS VD 36,5 cm

Plangeschliffener Hochlochziegel mit Doppelsteg in den Außenschalen 
und integrierter Füllung aus Steinwolle.

Anwendungsbereich: Geschosswohnungsbau - Objektbau
Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan
MZ90-GMS. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.1-1164, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem deckelnden
Dünnbettmörtel vollfugig zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      381
Rohdichteklasse                              0,7
Festigkeitsklasse                            12
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,09 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             1,6 MN/m²
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 4,5 MN/m²

d = 36,5 cm  (248/365/249 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 16 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.024.	Außenwände in ThermoPlan MZ90-GMS VD 42,5 cm

ThermoPlan MZ90-GMS VD 42,5 cm

Plangeschliffener Hochlochziegel mit Doppelsteg in den Außenschalen 
und integrierter Füllung aus Steinwolle.

Anwendungsbereich: Geschosswohnungsbau - Objektbau
Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan
MZ90-GMS. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.1-1164, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem deckelnden
Dünnbettmörtel vollfugig zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      382
Rohdichteklasse                              0,7
Festigkeitsklasse                            12
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,09 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             1,6 MN/m²
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 4,5 MN/m²

d = 42,5 cm  (248/425/249 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 17 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.025.	Außenwände in ThermoPlan MZ90G-V.Plus 30,0 cm

ThermoPlan MZ90G-V.Plus 30,0 cm

Plangeschliffener Hochlochziegel mit Doppelsteg in den Außenschalen 
und integrierter Füllung aus Steinwolle.

Anwendungsbereich: Geschoßwohnungsbau - Objektbau
Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan
MZ90-G. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.1-1087, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem Dünnbettmörtel und 
Glasfilamentgewebe vollfugig zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      864
Rohdichteklasse                              0,7
Festigkeitsklasse                            12
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,09 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             1,4 MN/m²
Feuerwiderstand: REI-M 90 mit Brandwandeignung
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 3,9 MN/m²

d = 30,0 cm  (248/300/249 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 18 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.026.	Außenwände in ThermoPlan MZ90G-V.Plus 36,5 cm

ThermoPlan MZ90G-V.Plus 36,5 cm

Plangeschliffener Hochlochziegel mit Doppelsteg in den Außenschalen 
und integrierter Füllung aus Steinwolle.

Anwendungsbereich: Geschoßwohnungsbau - Objektbau
Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan
MZ90-G. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.1-1087, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem Dünnbettmörtel und 
Glasfilamentgewebe vollfugig zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      865
Rohdichteklasse                              0,7
Festigkeitsklasse                            12
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,09 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             1,4 MN/m²
Feuerwiderstand: REI-M 90 mit Brandwandeignung
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 3,9 MN/m²

d = 36,5 cm  (248/365/249 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 19 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.027.	Außenwände in ThermoPlan MZ90G-V.Plus 42,5 cm

ThermoPlan MZ90G-V.Plus 42,5 cm

Plangeschliffener Hochlochziegel mit Doppelsteg in den Außenschalen 
und integrierter Füllung aus Steinwolle.

Anwendungsbereich: Geschoßwohnungsbau - Objektbau
Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan
MZ90-G. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.1-1087, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem Dünnbettmörtel und 
Glasfilamentgewebe vollfugig zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      866
Rohdichteklasse                              0,7
Festigkeitsklasse                            12
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,09 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             1,4 MN/m²
Feuerwiderstand: REI-M 90 mit Brandwandeignung
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 3,9 MN/m²

d = 42,5 cm  (248/425/249 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 20 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.028.	Außenwände in ThermoPlan MZ90G-VD 30,0 cm

ThermoPlan MZ90G-VD 30,0 cm

Plangeschliffener Hochlochziegel mit Doppelsteg in den Außenschalen 
und integrierter Füllung aus Steinwolle.

Anwendungsbereich: Geschoßwohnungsbau - Objektbau
Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan
MZ90-G. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.1-1087 einschließlich der mit
verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- und 
Ausgleichsziegel mit einem Dünnbettmörtel vollfugig zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      494
Rohdichteklasse                              0,7
Festigkeitsklasse                            12
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,09 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             1,4 MN/m²
Feuerwiderstand: REI-M 90 mit Brandwandeignung
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 3,9 MN/m²

d = 30,0 cm  (248/300/249 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	
         	
01.029.	Außenwände in ThermoPlan MZ90G-VD 36,5 cm

ThermoPlan MZ90G-VD 36,5 cm

Plangeschliffener Hochlochziegel mit Doppelsteg in den Außenschalen 
und integrierter Füllung aus Steinwolle.

Anwendungsbereich: Geschoßwohnungsbau - Objektbau
Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan
MZ90-G. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.1-1087 einschließlich der mit
verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- und 
Ausgleichsziegel mit einem Dünnbettmörtel vollfugig zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      495
Rohdichteklasse                              0,7
Festigkeitsklasse                            12
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,09 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             1,4 MN/m²
Feuerwiderstand: REI-M 90 mit Brandwandeignung
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 3,9 MN/m²

d = 36,5 cm  (248/365/249 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 21 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.030.	Außenwände in ThermoPlan MZ90G-VD 42,5 cm

ThermoPlan MZ90G-VD 42,5 cm

Plangeschliffener Hochlochziegel mit Doppelsteg in den Außenschalen 
und integrierter Füllung aus Steinwolle.

Anwendungsbereich: Geschoßwohnungsbau - Objektbau
Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan
MZ90-G. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.1-1087 einschließlich der mit
verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- und 
Ausgleichsziegel mit einem Dünnbettmörtel vollfugig zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      496
Rohdichteklasse                              0,7
Festigkeitsklasse                            12
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,09 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             1,4 MN/m²
Feuerwiderstand: REI-M 90 mit Brandwandeignung
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 3,9 MN/m²

d = 42,5 cm  (248/425/249 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	
         	
01.031.	ThermoPlan Sockelziegel 240 mm f. MZ80-GS/90-GMS/90-G/10

ThermoPlan Sockelziegel 240 mm f. MZ80-GS/90-GMS/90-G/10
für 120mm hochlaufende Perimeterdämmung
im Sockelbereich bei 365 mm Mauerwerk

Zur Zulassungskonformen Herstellung des Außenmauerwerks in verschiedenen Wandquerschnitten.

Herstellen der Sockelausbildung für aufsteigendes Mauerwerk 
nach Zeichnung aus ThermoPlan Sockelziegel. 
Die Ziegel sind nach DIN 1053 bzw. DIN EN 1996 und in Anlehnung an den Zulassungsbescheid Z-17.1-1164 mit einem Kimmschichtmörtel (z.B. maxit therm 825) vollfugig anzulegen.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      384
Rohdichteklasse                              0,70
Festigkeitsklasse                            12
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,09 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             1,6 MN/m²
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 4,5 MN/m²

d = 24,0 cm  (248/240/249 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 22 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.032.	ThermoPlan Höhenausgleichsziegel 36,5 "HAZ" MZ80-GS/90-G/10

ThermoPlan Höhenausgleichsziegel 36,5 "HAZ" MZ80-GS/90-G/10

Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan HAZ als 
Systemergänzungsprodukt. Die Ziegel sind nach DIN 1053 bzw. DIN EN 1996 und dem Zulassungsbescheid Z-17.1-1164 und DIN EN 1996 mit einem deckelnden Dünnbettmörtel vollfugig zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      22219
Rohdichteklasse                              0,7
Festigkeitsklasse                            12
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,09 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             1,6 MN/m²
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 4,5 MN/m²

d = 36,5 cm  (248/365/124 mm)

	0,000		m3	........................	........................	
         	
01.033.	ThermoPlan Höhenausgleichsziegel 42,5 "HAZ" MZ80-GS/90-G/10

ThermoPlan Höhenausgleichsziegel 42,5 "HAZ" MZ80-GS/90-G/10

Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan HAZ als 
Systemergänzungsprodukt. Die Ziegel sind nach DIN 1053 bzw. DIN EN 1996 und dem Zulassungsbescheid Z-17.1-1164 und DIN EN 1996 mit einem deckelnden Dünnbettmörtel vollfugig zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      22218
Rohdichteklasse                              0,7
Festigkeitsklasse                            12
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,09 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             1,6 MN/m²
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 4,5 MN/m²

d = 42,5 cm  (248/425/124 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 23 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.034.	Außenwände in ThermoPlan S8-V.Plus 36,5 cm

ThermoPlan S8-V.Plus 36,5 cm

Anwendungsbereich: Einfamilien-Doppel-Reihenhaus
Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan S8.
Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.1-1013, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem Dünnbettmörtel und 
Glasfilamentgewebe vollfugig zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      888
Rohdichteklasse                              0,60
Festigkeitsklasse                            6
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,08 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             0,7 MN/m²
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 1,8 MN/m²

d = 36,5 cm  (248/365/249 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	
         	
01.035.	Außenwände in ThermoPlan S8-V.Plus 42,5 cm

ThermoPlan S8-V.Plus 42,5 cm

Anwendungsbereich: Einfamilien-Doppel-Reihenhaus
Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan S8.
Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.1-1013, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem Dünnbettmörtel und 
Glasfilamentgewebe vollfugig zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      889
Rohdichteklasse                              0,60
Festigkeitsklasse                            6
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,08 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             0,7 MN/m²
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 1,8 MN/m²

d = 42,5 cm  (248/425/249 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 24 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.036.	Außenwände in ThermoPlan S8-V.Plus 49,0 cm

ThermoPlan S8-V.Plus 49,0 cm

Anwendungsbereich: Einfamilien-Doppel-Reihenhaus
Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan S8.
Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.1-1013, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem Dünnbettmörtel und 
Glasfilamentgewebe vollfugig zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      878
Rohdichteklasse                              0,60
Festigkeitsklasse                            6
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,08 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             0,7 MN/m²
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 1,8 MN/m²

d = 49,0 cm  (248/490/249 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	
         	
01.037.	Außenwände in ThermoPlan S8-VD 36,5 cm

ThermoPlan S8-VD 36,5 cm

Anwendungsbereich: Einfamilien-Doppel-Reihenhaus
Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan S8.
Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.1-1013, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem deckelnden Dünnbettmörtel zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      448
Rohdichteklasse                              0,60
Festigkeitsklasse                            6
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,08 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             0,7 MN/m²
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 1,8 MN/m²

d = 36,5 cm  (248/365/249 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 25 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.038.	Außenwände in ThermoPlan S8-VD 42,5 cm

ThermoPlan S8-VD 42,5 cm

Anwendungsbereich: Einfamilien-Doppel-Reihenhaus
Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan S8.
Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.1-1013, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem deckelnden Dünnbettmörtel zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      449
Rohdichteklasse                              0,60
Festigkeitsklasse                            6
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,08 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             0,7 MN/m²
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 1,8 MN/m²

d = 42,5 cm  (248/425/249 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	
         	
01.039.	Außenwände in ThermoPlan S8-VD 49,0 cm

ThermoPlan S8-VD 49,0 cm

Anwendungsbereich: Einfamilien-Doppel-Reihenhaus
Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan S8.
Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.1-1013, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem deckelnden Dünnbettmörtel zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      451
Rohdichteklasse                              0,60
Festigkeitsklasse                            6
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,08 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             0,7 MN/m²
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 1,8 MN/m²

d = 49,0 cm  (248/490/249 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 26 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.040.	Außenwände in ThermoPlan S9-V.Plus 30,0 cm

ThermoPlan S9-V.Plus 30,0 cm

Anwendungsbereich: Einfamilien-Doppel-Reihenhaus
Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan S9.
Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.1-1013, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem Dünnbettmörtel und 
Glasfilamentgewebe vollfugig zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      842
Rohdichteklasse                              0,60
Festigkeitsklasse                            6
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,09 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             0,7 MN/m²
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 1,80 MN/m²

d = 30,0 cm  (248/300/249 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	
         	
01.041.	Außenwände in ThermoPlan S9-V.Plus 36,5 cm

ThermoPlan S9-V.Plus 36,5 cm

Anwendungsbereich: Einfamilien-Doppel-Reihenhaus
Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan S9.
Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.1-1013, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem Dünnbettmörtel und 
Glasfilamentgewebe vollfugig zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      843
Rohdichteklasse                              0,65
Festigkeitsklasse                            6
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,09 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             0,7 MN/m²
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 1,80 MN/m²

d = 36,5 cm  (248/365/249 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 27 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.042.	Außenwände in ThermoPlan S9-V.Plus 42,5 cm

ThermoPlan S9-V.Plus 42,5 cm

Anwendungsbereich: Einfamilien-Doppel-Reihenhaus
Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan S9.
Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.1-1013, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem Dünnbettmörtel und 
Glasfilamentgewebe vollfugig zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr                                       839
Rohdichteklasse                              0,65
Festigkeitsklasse                            6
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,09 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             0,7 MN/m²
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 1,80 MN/m²

d = 42,5 cm  (248/425/249 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	
         	
01.043.	Außenwände in ThermoPlan S9-VD 30,0 cm

ThermoPlan S9-VD 30,0 cm

Anwendungsbereich: Einfamilien-Doppel-Reihenhaus
Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan S9.
Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.1-1013, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem deckelnden Dünnbettmörtel zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      918
Rohdichteklasse                              0,60
Festigkeitsklasse                            6
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,09 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             0,7  MN/m²
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 1,80 MN/m²

d = 30,0 cm  (248/300/249 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 28 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.044.	Außenwände in ThermoPlan S9-VD 36,5 cm

ThermoPlan S9-VD 36,5 cm

Anwendungsbereich: Einfamilien-Doppel-Reihenhaus
Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan S9.
Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.1-1013, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem deckelnden Dünnbettmörtel zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      919
Rohdichteklasse                              0,65
Festigkeitsklasse                            6
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,09 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             0,7  MN/m²
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 1,80 MN/m²

d = 36,5 cm  (248/365/249 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	
         	
01.045.	Außenwände in ThermoPlan S9-VD 42,5 cm

ThermoPlan S9-VD 42,5 cm

Anwendungsbereich: Einfamilien-Doppel-Reihenhaus
Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan S9.
Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.1-1013, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem deckelnden Dünnbettmörtel zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      920
Rohdichteklasse                              0,65
Festigkeitsklasse                            6
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,09 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             0,7  MN/m²
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 1,80 MN/m²

d = 42,5 cm  (248/425/249 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 29 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.046.	Außenwände in ThermoPlan TS12-V.Plus  30,0 cm

ThermoPlan TS12-V.Plus 30,0 cm

Anwendungsbereich: Geschoßwohnungsbau - Objektbau
Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan
TS12. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.1-1107, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem Dünnbettmörtel und 
Glasfilamentgewebe vollfugig zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      828
Rohdichteklasse                              0,75
Festigkeitsklasse                            8
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,12 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             1,2  MN/m²
Feuerwiderstand REI 30
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 3,1 MN/m²

d = 30,0 cm  (248/300/249 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	
         	
01.047.	Außenwände in ThermoPlan TS12-V.Plus  36,5 cm

ThermoPlan TS12-V.Plus 36,5 cm

Anwendungsbereich: Geschoßwohnungsbau - Objektbau
Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan
TS12. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.1-1107, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem Dünnbettmörtel und 
Glasfilamentgewebe vollfugig zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      829
Rohdichteklasse                              0,75
Festigkeitsklasse                            8
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,12 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             1,2  MN/m²
Feuerwiderstand REI 90
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 3,1 MN/m²

d = 36,5 cm  (248/365/249 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 30 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.048.	Außenwände in ThermoPlan TS12-V.Plus  42,5 cm

ThermoPlan TS12-V.Plus 42,5 cm

Anwendungsbereich: Geschoßwohnungsbau - Objektbau
Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan
TS12. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.1-1107, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem Dünnbettmörtel und 
Glasfilamentgewebe vollfugig zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      867
Rohdichteklasse                              0,75
Festigkeitsklasse                            8
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,12 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             1,2  MN/m²
Feuerwiderstand REI 90
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 3,1 MN/m²

d = 42,5 cm  (248/425/249 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	
         	
01.049.	Außenwände in ThermoPlan TS12-VD  30,0 cm

ThermoPlan TS12-VD 30,0 cm

Anwendungsbereich: Geschoßwohnungsbau - Objektbau
Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan
TS12. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.1-1107, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem deckelnden Dünnbettmörtel zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      291
Rohdichteklasse                              0,75
Festigkeitsklasse                            8
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,12 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             1,2  MN/m²
Feuerwiderstand REI 30
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk  3,1 MN/m²

d = 30,0 cm  (248/300/249 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 31 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.050.	Außenwände in ThermoPlan TS12-VD  36,5 cm

ThermoPlan TS12-VD 36,5 cm

Anwendungsbereich: Geschoßwohnungsbau - Objektbau
Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan
TS12. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.1-1107, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem deckelnden Dünnbettmörtel zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      292
Rohdichteklasse                              0,75
Festigkeitsklasse                            8
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,12 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             1,2  MN/m²
Feuerwiderstand REI 90
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk  3,1 MN/m²

d = 36,5 cm  (248/365/249 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	
         	
01.051.	Außenwände in ThermoPlan TS12-VD  42,5 cm

ThermoPlan TS12-VD 42,5 cm

Anwendungsbereich: Geschoßwohnungsbau - Objektbau
Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan
TS12. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.1-1107, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem deckelnden Dünnbettmörtel zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      293
Rohdichteklasse                              0,75
Festigkeitsklasse                            8
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,12 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             1,2  MN/m²
Feuerwiderstand REI 90
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk  3,1 MN/m²

d = 42,5 cm  (248/425/249 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 32 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.052.	Außenwände in ThermoPlan T16-V.Plus  24,0 cm

ThermoPlan T16-V.Plus 24,0 cm

Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan
T16. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.1-907, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem Dünnbettmörtel und 
Glasfilamentgewebe vollfugig zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      834
Rohdichteklasse                              0,75
Festigkeitsklasse                            8
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,16 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             1,4  MN/m²
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk  3,7 MN/m²

d = 24,0 cm  (373/240/249 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	
         	
01.053.	Außenwände in ThermoPlan T16-V.Plus  30,0 cm

ThermoPlan T16-V.Plus  30,0 cm

Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan
T16. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.1-907, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem Dünnbettmörtel und 
Glasfilamentgewebe vollfugig zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      835
Rohdichteklasse                              0,75
Festigkeitsklasse                            8
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,16 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             1,4  MN/m²
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 3,7 MN/m²

d = 30,0 cm  (248/300/249 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 33 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.054.	Außenwände in ThermoPlan T16-V.Plus  36,5 cm

ThermoPlan T16-V.Plus  36,5 cm

Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan
T16. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.1-907, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem Dünnbettmörtel und 
Glasfilamentgewebe vollfugig zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      836
Rohdichteklasse                              0,75
Festigkeitsklasse                            8
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,16 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             1,4  MN/m²
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 3,7 MN/m²

d = 36,5 cm  (248/365/249 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	
         	
01.055.	Außenwände in ThermoPlan T16-VD  24,0 cm

ThermoPlan T16-VD 24,0 cm

Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan
T16. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.1-907, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem deckelnden Dünnbettmörtel zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      297
Rohdichteklasse                              0,75
Festigkeitsklasse                            8
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,16 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             1,4  MN/m²
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk  3,7 MN/m²

d = 24,0 cm  (373/240/249 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 34 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.056.	Außenwände in ThermoPlan T16-VD  30,0 cm

ThermoPlan T16-VD  30,0 cm

Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan
T16. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.1-907, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem deckelnden Dünnbettmörtel zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      243
Rohdichteklasse                              0,75
Festigkeitsklasse                            8
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,16 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             1,4  MN/m²
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 3,7 MN/m²

d = 30,0 cm  (248/300/249 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	
         	
01.057.	Außenwände in ThermoPlan T16-VD  36,5 cm

ThermoPlan T16-VD  36,5 cm

Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan
T16. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.1-907, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem deckelnden Dünnbettmörtel zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      244
Rohdichteklasse                              0,75
Festigkeitsklasse                            8
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,16 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             1,4  MN/m²
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 3,7 MN/m²

d = 36,5 cm  (248/365/249 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 35 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.058.	ThermoPlan Laibungsziegel 365 mm S8 - TS12 ECK

ThermoPlan Laibungsziegel 365 mm S8 - TS12 ECK

Herstellen von Fensterlaibungen für aufsteigendes Mauerwerk nach Zeichnung aus ThermoPlan Laibungsziegel mit doppeltem Außensteg und verstärktem Innensteg. Sichere Befestigung und Abdichtung von Fenstern und Türen nach dem "Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren gemäß RAL".

Die Ziegel sind nach DIN 1053 bzw. DIN EN 1996 und dem Zulassungsbescheid Z-17.1-1084 und DIN EN 1996 mit deckelndem Dünnbettmörtel vollfugig zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      745
Rohdichteklasse                              
Festigkeitsklasse                            
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,00 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             0,0 MN/m²
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 0,0 MN/m²

d = 36,5 cm  (240/365/249 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	
         	
01.059.	ThermoPlan Laibungsziegel 365 mm S8 - TS12 ANF

ThermoPlan Laibungsziegel 365 mm S8 - TS12 ANF

Herstellen von Fensterlaibungen für aufsteigendes Mauerwerk nach Zeichnung aus ThermoPlan Laibungsziegel mit doppeltem Außensteg und verstärktem Innensteg. Sichere Befestigung und Abdichtung von Fenstern und Türen nach dem "Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren gemäß RAL".

Die Ziegel sind nach DIN 1053 bzw. DIN EN 1996 und dem Zulassungsbescheid Z-17.1-1084 und DIN EN 1996 mit deckelndem Dünnbettmörtel vollfugig zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      792
Rohdichteklasse                              
Festigkeitsklasse                            
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,00 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             0,0 MN/m²
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 0,0 MN/m²

d = 36,5 cm  (123/365/249 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 36 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.060.	ThermoPlan Sockelziegel 240 mm f. S8/S9

ThermoPlan Sockelziegel 240 mm f. S8/S9
für 120mm hochlaufende Perimeterdämmung
im Sockelbereich bei 365 mm Mauerwerk

Zur Zulassungskonformen Herstellung des Außenmauerwerks in verschiedenen Wandquerschnitten.

Herstellen der Sockelausbildung für aufsteigendes Mauerwerk 
nach Zeichnung aus ThermoPlan Sockelziegel. 
Die Ziegel sind nach DIN 1053 bzw. DIN EN 1996 und in Anlehnung an den Zulassungsbescheid Z-17.1-1013 mit einem Kimmschichtmörtel (z.B. maxit therm 825) vollfugig anzulegen.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      757
Rohdichteklasse                              0,65
Festigkeitsklasse                            6
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,12 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             0,7 MN/m²
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 1,8 MN/m²

d = 24,0 cm  (248/240/249 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	
         	
01.061.	Zwischenwände in Planziegel EB 1,0/12 11,5 cm

Planziegel T 11,5 cm

Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan
Planziegel-T. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.1-913, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem Dünnbettmörtel zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      53717
Rohdichteklasse                              1,0
Festigkeitsklasse                            12
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,45 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             1,8  MN/m²
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 4,7 MN/m²

d = 11,5 cm  (373/115/249 mm)
	
	0,000		m2	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 37 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.062.	Zwischenwände in Planziegel EB 0,8/10 11,5 cm

Planziegel EB 0,8/10 11,5 cm

Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan
Planziegel-T. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.1-913, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem Dünnbettmörtel zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      165
Rohdichteklasse                              0,80
Festigkeitsklasse                            10
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,39 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             1,6  MN/m²
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 4,22 MN/m²

d = 11,5 cm  (498/115/249 mm)
	
	0,000		m2	........................	........................	
         	
01.063.	Zwischenwände in Planziegel EB 1,0/12 17,5 cm

Planziegel EB 1,0/12 17,5 cm

Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan
Planziegel-TS². Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.1-913, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem Dünnbettmörtel zu vermauern.
Zulässig zur Verwendung in den Erdbebenzonen 0+1+2+3.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      53729
Rohdichteklasse                              1,0
Festigkeitsklasse                            12
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,45 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             1,8  MN/m²
Feuerwiderstand REI-M 90, mit Brandwandeignung
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 4,7 MN/m²

d = 17,5 cm  (373/175/249 mm)
	
	0,000		m2	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 38 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.064.	Zwischenwände in Planziegel EB 0,8/10 17,5 cm

Planziegel EB 0,8/10 17,5 cm

Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan
Planziegel-T. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.1-913, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem Dünnbettmörtel zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      167
Rohdichteklasse                              0,80
Festigkeitsklasse                            10
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,39 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             1,6  MN/m²
Feuerwiderstand REI-M 90, mit Brandwandeignung
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 4,22 MN/m²

d = 17,5 cm  (498/175/249 mm)
	
	0,000		m2	........................	........................	
         	
01.065.	Zwischenwände in Planziegel EB 0,8/10 24,0 cm

Planziegel EB 0,8/10 24,0 cm

Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan
Planziegel-TS². Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.1-913, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem Dünnbettmörtel zu vermauern.
Zulässig zur Verwendung in den Erdbebenzonen 0+1+2+3.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      218
Rohdichteklasse                              0,80
Festigkeitsklasse                            10
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,39 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             1,6  MN/m²
Feuerwiderstand REI-M 90, mit Brandwandeignung
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 4,22 MN/m²

d = 24,0 cm  (373/240/249 mm)
	
	0,000		m2	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 39 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.066.	Zwischenwände in Planziegel EB 1,0/12 24,0 cm

Planziegel EB 1,0/12 24,0 cm

Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan 
Planziegel-TS². Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem 
Zulassungsbescheid Z-17.1-913, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem Dünnbettmörtel zu vermauern.
Zulässig zur Verwendung in den Erdbebenzonen 0+1+2+3.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      53733
Rohdichteklasse                              1,0
Festigkeitsklasse                            12
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,42 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             1,8  MN/m²
Feuerwiderstand REI-M 90, mit Brandwandeignung
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk  4,7 MN/m²

d = 24,0 cm  (373/240/249 mm)
	
	0,000		m2	........................	........................	
         	
01.067.	Zwischenwände in Planziegel-TS² (1,2) 11,5 cm

Planziegel-TS² (1,2) 11,5 cm

Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan
Planziegel-TS² 1,2. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und
dem Zulassungsbescheid Z-17.1-993, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem Dünnbettmörtel zu vermauern.
Zulässig zur Verwendung in den Erdbebenzonen 0+1+2+3.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      199
Rohdichteklasse                              1,20
Festigkeitsklasse                            12
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,50 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             1,9  MN/m²
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 5,02 MN/m²

d = 11,5 cm  (373/115/249 mm)
	
	0,000		m2	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 40 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.068.	Zwischenwände in Planziegel-TS² (1,2) 14,5 cm

Planziegel-TS² (1,2) 14,5 cm

Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan
Planziegel-TS² 1,2. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und
dem Zulassungsbescheid Z-17.1-993, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem Dünnbettmörtel zu vermauern.
Zulässig zur Verwendung in den Erdbebenzonen 0+1+2+3.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      242
Rohdichteklasse                              1,20
Festigkeitsklasse                            12
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,50 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             1,9  MN/m²
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 5,02 MN/m²

d = 14,5 cm  (498/145/249 mm)
	
	0,000		m2	........................	........................	
         	
01.069.	Zwischenwände in Planziegel-TS² (1,2) 17,5 cm

Planziegel-TS² (1,2) 17,5 cm

Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan
Planziegel-TS² 1,2. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und
dem Zulassungsbescheid Z-17.1-993, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem Dünnbettmörtel zu vermauern.
Zulässig zur Verwendung in den Erdbebenzonen 0+1+2+3.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      198
Rohdichteklasse                              1,20
Festigkeitsklasse                            12
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,50 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             1,9  MN/m²
Feuerwiderstand REI-M 90, mit Brandwandeignung
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 5,02 MN/m²

d = 17,5 cm  (373/175/249 mm)
	
	0,000		m2	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 41 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.070.	Zwischenwände in Planziegel-TS² (1,2) 24,0 cm

Planziegel-TS² (1,2) 24,0 cm

Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan
Planziegel-TS² 1,2. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und
dem Zulassungsbescheid Z-17.1-993, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem Dünnbettmörtel zu vermauern.
Zulässig zur Verwendung in den Erdbebenzonen 0+1+2+3.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      190
Rohdichteklasse                              1,20
Festigkeitsklasse                            12
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,50 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             1,9  MN/m²
Feuerwiderstand REI-M 90, mit Brandwandeignung
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk  5,02 MN/m²

d = 24,0 cm  (373/240/249 mm)
	
	0,000		m2	........................	........................	
         	
01.071.	Zwischenwände in Planziegel-TS² (1,4) 11,5 cm

Planziegel-TS² (1,4) 11,5 cm

Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan
Planziegel-TS² 1,4. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und
dem Zulassungsbescheid Z-17.1-993, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem Dünnbettmörtel zu vermauern.
Zulässig zur Verwendung in den Erdbebenzonen 0+1+2+3.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      148
Rohdichteklasse                              1,40
Festigkeitsklasse                            12
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,58 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             1,9  MN/m²
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 5,02 MN/m²

d = 11,5 cm  (373/115/249 mm)
	
	0,000		m2	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 42 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.072.	Zwischenwände in Planziegel-TS² (1,4) 17,5 cm

Planziegel-TS² (1,4) 17,5 cm

Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan
Planziegel-TS² 1,4. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und
dem Zulassungsbescheid Z-17.1-993, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem Dünnbettmörtel zu vermauern.
Zulässig zur Verwendung in den Erdbebenzonen 0+1+2+3.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      149
Rohdichteklasse                              1,40
Festigkeitsklasse                            12
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,58 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             1,9  MN/m²
Feuerwiderstand REI-M 90, mit Brandwandeignung
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk  5,02 MN/m²

d = 17,5 cm  (373/175/249 mm)
	
	0,000		m2	........................	........................	
         	
01.073.	Zwischenwände in Planziegel-TS² (1,4) 24,0 cm

Planziegel-TS² (1,4) 24,0 cm

Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan
Planziegel-TS² 1,4. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und
dem Zulassungsbescheid Z-17.1-993, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem Dünnbettmörtel zu vermauern.
Zulässig zur Verwendung in den Erdbebenzonen 0+1+2+3.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      150
Rohdichteklasse                              1,40
Festigkeitsklasse                            12
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,58 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             1,9 MN/m²
Feuerwiderstand REI-M 90, mit Brandwandeignung
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk  5,02 MN/m²

d = 24,0 cm  (308/240/249 mm)
	
	0,000		m2	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 43 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.074.	Schallschutzwand einschalig aus Planfüllziegel PFZ 17,5 cm

Planfüllziegel - PFZ 17,5 cm

Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe aus ThermoPlan Planfüllziegel
- PFZ herstellen. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.1-1100/1106 zu vermauern. Die
vertikalen Füllkanäle der Plan-Füllziegel sind mit
Fließbeton der Ausbreitmaßklasse F4 oder F5 und
mindestens der Festigkeitsklasse C12/15 nach EN 206-1:2001-07 
zu verfüllen. Das Größtkorn des Zuschlags muß 
mindestens 8mm und maximal 16 mm betragen. 
Bei Plan-Füllziegel kann das Verfüllen nach geschosshoher 
Aufmauerung der Wand erfolgen.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                185
Rohdichteklasse                        0,80
Festigkeitsklasse                      8
Grundwert der zul. Druckspannung       1,7 MN/m²
Feuerwiderstand REI-M 90, mit Brandwandeignung
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 4,40 MN/m²

d = 17,5 cm  (373/175/249 mm)
	
	0,000		m2	........................	........................	
         	
01.075.	Schallschutzwand einschalig aus Planfüllziegel PFZ 24,0 cm

Planfüllziegel - PFZ 24,0 cm

Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe aus ThermoPlan Planfüllziegel
- PFZ herstellen. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.1-1100/1106 zu vermauern. Die
vertikalen Füllkanäle der Plan-Füllziegel sind mit
Fließbeton der Ausbreitmaßklasse F4 oder F5 und
mindestens der Festigkeitsklasse C12/15 nach EN 206-1:2001-07 
zu verfüllen. Das Größtkorn des Zuschlags muß 
mindestens 8mm und maximal 16 mm betragen. 
Bei Plan-Füllziegel kann das Verfüllen nach geschosshoher 
Aufmauerung der Wand erfolgen.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                200
Rohdichteklasse                        0,80
Festigkeitsklasse                      8
Grundwert der zul. Druckspannung       1,7 MN/m²
Feuerwiderstand REI-M 90, mit Brandwandeignung
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 4,40 MN/m²

d = 24,0 cm  (373/240/249 mm)
	
	0,000		m2	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 44 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.076.	Schallschutzwand einschalig aus Planfüllziegel PFZ 30,0 cm

Planfüllziegel - PFZ 30,0 cm

Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe aus ThermoPlan Planfüllziegel
- PFZ herstellen. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.1-1100/1106 zu vermauern. Die
vertikalen Füllkanäle der Plan-Füllziegel sind mit
Fließbeton der Ausbreitmaßklasse F4 oder F5 und
mindestens der Festigkeitsklasse C12/15 nach EN 206-1:2001-07 
zu verfüllen. Das Größtkorn des Zuschlags muß 
mindestens 8mm und maximal 16 mm betragen. 
Bei Plan-Füllziegel kann das Verfüllen nach geschosshoher 
Aufmauerung der Wand erfolgen.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                156
Rohdichteklasse                        0,80
Festigkeitsklasse                      8
Grundwert der zul. Druckspannung       1,7 MN/m²
Feuerwiderstand REI-M 90, mit Brandwandeignung
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 4,40 MN/m²

d = 30,0 cm  (373/300/249 mm)
	
	0,000		m2	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 45 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.077.	Haustrennwand zweischalig aus Planfüllziegel PFZ 17,5 cm

Planfüllziegelwand zweischalig - PFZ 17,5 cm als
Haustrennwand.

Zweischaliges Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und
fluchtgerecht nach Zeichnung und Angabe herstellen aus
ThermoPlan Planfüllziegel-PFZ. Die Ziegel sind nach DIN
1996 und dem Zulassungsbescheid Z-17.1-1100/1106 als
zweischalige Konstruktion zu vermauern. Die
Trennfugenbreite muß mindestens 30 mm betragen. Der
Fugenhohlraum ist zur Vermeidung von Hohlräumen und
Mörtelbrücken mit dicht gestoßenen mineralischen
Faserdämmplatten nach DIN 18165/2 s' > 40 MN/m³
Anwendungstyp T auszufüllen. (z.B. ISOVER G+H
Haustrennwand-Platte Akustic HWP2) Die vertikalen
Füllkanäle der Plan-Füllziegel sind mit Fließbeton der
Ausbreitmaßklasse F4 oder F5 und mindestens der
Festigkeitsklasse C12/15 nach EN 206-1:2001-07 zu
verfüllen. Das Größtkorn des Zuschlags muß mindestens 8
mm und maximal 16 mm betragen. Bei Plan-Füllziegel kann
das Verfüllen nach geschosshoher Aufmauerung der Wand
erfolgen.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                185
Rohdichteklasse                        0,80
Festigkeitsklasse                      8
Grundwert der zul. Druckspannung       1,7 MN/m²
Feuerwiderstand REI-M 90, mit Brandwandeignung
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 4,40 MN/m²

d = 2 x 17,5 cm   (373/175/249 mm)
	
	0,000		m2	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 46 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.078.	Haustrennwand zweischalig aus Planfüllziegel PFZ 24,0 cm

Planfüllziegelwand zweischalig - PFZ 24,0 cm als
Haustrennwand.

Zweischaliges Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und
fluchtgerecht nach Zeichnung und Angabe herstellen aus
ThermoPlan Planfüllziegel-PFZ. Die Ziegel sind nach DIN
1996 und dem Zulassungsbescheid Z-17.1-1100/1106 als
zweischalige Konstruktion zu vermauern. Die
Trennfugenbreite muß mindestens 30 mm betragen. Der
Fugenhohlraum ist zur Vermeidung von Hohlräumen und
Mörtelbrücken mit dicht gestoßenen mineralischen
Faserdämmplatten nach DIN 18165/2 s' > 40 MN/m³
Anwendungstyp T auszufüllen. (z.B. ISOVER G+H
Haustrennwand-Platte Akustic HWP2) Die vertikalen
Füllkanäle der Plan-Füllziegel sind mit Fließbeton der
Ausbreitmaßklasse F4 oder F5 und mindestens der
Festigkeitsklasse C12/15 nach EN 206-1:2001-07 zu
verfüllen. Das Größtkorn des Zuschlags muß mindestens 8
mm und maximal 16 mm betragen. Bei Plan-Füllziegel kann
das Verfüllen nach geschosshoher Aufmauerung der Wand
erfolgen.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                200
Rohdichteklasse                        0,80
Festigkeitsklasse                      8
Grundwert der zul. Druckspannung       1,7 MN/m²
Feuerwiderstand REI-M 90, mit Brandwandeignung
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 4,40 MN/m²

d = 2 x 24,0 cm   (373/240/249 mm)
	
	0,000		m2	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 47 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.079.	Schallschutzwand einschalig aus Planfüllziegel USZ 17,5 cm

Planfüllziegel USZ 17,5 cm

Mauerwerk in allen Geschossen lot- und fluchtgerecht nach Zeichnung und Angabe herstellen aus USZ Plan-Schalungsziegel.
Die Ziegel sind nach Zulassungsbescheid Z-15.2-127 und DIN EN 1992-1-1: 2011-01 und DIN EN 1992-1-1/NA: 2013-04 zu vermauern. Die Füllkanäle der USZ Plan-Schalungsziegel sind mit Fließbeton der Ausbreitmaßklasse F4 oder F5 und mindestens der Festigkeitsklasse C12/15 bzw. LC16/18 nach EN 206-1:2001-07 zu verfüllen. Das Größtkorn des Zuschlags muss mindestens 8 mm und maximal 16 mm betragen. Verfüllen nach geschoßhoher Aufmauerung der Wand, spätestens nach 3 m Wandhöhe. 
Querstege mit halbrunden Ausschnitten. Einlegen von vertikaler und horizontaler Bewehrung bei statischen Erfordernissen möglich. 

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                54829
Festigkeitsklasse                      8
Betonkern                              144 x 120 x 249 mm
Charakt. Wert der Druckfestigkeit fk   nach DIN EN 1992 als Betonwand

d = 17,5 cm   (373/175/249 mm)
	
	0,000		m2	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 48 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.080.	Schallschutzwand einschalig aus Planfüllziegel USZ 24,0 cm

Planfüllziegel USZ 24,0 cm

Mauerwerk in allen Geschossen lot- und fluchtgerecht nach Zeichnung und Angabe herstellen aus USZ Plan-Schalungsziegel.
Die Ziegel sind nach Zulassungsbescheid Z-15.2-127 und DIN EN 1992-1-1: 2011-01 und DIN EN 1992-1-1/NA: 2013-04 zu vermauern. Die Füllkanäle der USZ Plan-Schalungsziegel sind mit Fließbeton der Ausbreitmaßklasse F4 
oder F5 und mindestens der Festigkeitsklasse C12/15 bzw. LC16/18 nach EN 206-1:2001-07 zu verfüllen. Das Größtkorn des Zuschlags muss mindestens 8 mm und maximal 16 mm betragen. Verfüllen nach geschoßhoher Aufmauerung 
der Wand, spätestens nach 3 m Wandhöhe.
Querstege mit halbrunden Ausschnitten. Einlegen von vertikaler und horizontaler Bewehrung bei statischen Erfordernissen möglich. 

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                54833
Festigkeitsklasse                      8
Betonkern                              144 x 180 x 249 mm
Charakt. Wert der Druckfestigkeit fk   nach DIN EN 1992 als Betonwand

d = 24,0 cm   (373/240/249 mm)
	
	0,000		m2	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 49 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.081.	Schallschutzwand einschalig aus Planfüllziegel USZ 30,0 cm

Planfüllziegel USZ 30,0 cm

Mauerwerk in allen Geschossen lot- und fluchtgerecht nach Zeichnung und Angabe herstellen aus USZ Plan-Schalungsziegel.
Die Ziegel sind nach Zulassungsbescheid Z-15.2-127 und DIN EN 1992-1-1: 2011-01 und DIN EN 1992-1-1/NA: 2013-04 zu vermauern. Die Füllkanäle der USZ Plan-Schalungsziegel sind mit Fließbeton der Ausbreitmaßklasse F4 
oder F5 und mindestens der Festigkeitsklasse C12/15 bzw. LC16/18 nach EN 206-1:2001-07 zu verfüllen. Das Größtkorn des Zuschlags muss mindestens 8 mm und maximal 16 mm betragen. Verfüllen nach geschoßhoher Aufmauerung 
der Wand, spätestens nach 3 m Wandhöhe.
Querstege mit halbrunden Ausschnitten. Einlegen von vertikaler und horizontaler Bewehrung bei statischen Erfordernissen möglich. 

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                54888
Festigkeitsklasse                      8
Betonkern                              144 x 240 x 249 mm
Charakt. Wert der Druckfestigkeit fk   nach DIN EN 1992 als Betonwand

d = 30,0 cm   (373/300/249 mm)
	
	0,000		m2	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 50 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.082.	Schallschutzwand zweischalig aus Planfüllziegel USZ 17,5 cm

Planfüllziegel USZ 17,5 cm

Zweischaliges Mauerwerk in allen Geschossen lot- und fluchtgerecht nach Zeichnung und Angabe herstellen aus USZ Plan-Schalungsziegel.
Die Ziegel sind nach Zulassungsbescheid Z-15.2-127 und DIN EN 1992-1-1: 2011-01 und DIN EN 1992-1-1/NA: 2013-04 zu vermauern. Die Füllkanäle der USZ Plan-Schalungsziegel sind mit Fließbeton der Ausbreitmaßklasse F4 
oder F5 und mindestens der Festigkeitsklasse C12/15 bzw. LC16/18 nach EN 206-1:2001-07 zu verfüllen. Das Größtkorn des Zuschlags muss mindestens 8 mm und maximal 16 mm betragen. Verfüllen nach geschoßhoher Aufmauerung 
der Wand, spätestens nach 3 m Wandhöhe.
Querstege mit halbrunden Ausschnitten. Einlegen von vertikaler und horizontaler Bewehrung bei statischen Erfordernissen möglich. 

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                54829
Festigkeitsklasse                      8
Betonkern                              144 x 120 x 249 mm
Charakt. Wert der Druckfestigkeit fk   nach DIN EN 1992 als Betonwand

d = 17,5 cm   (373/175/249 mm)
	
	0,000		m2	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 51 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.083.	Schallschutzwand zweischalig aus Planfüllziegel USZ 24,0 cm

Planfüllziegel USZ 24,0 cm

Zweischaliges Mauerwerk in allen Geschossen lot- und fluchtgerecht nach Zeichnung und Angabe herstellen aus USZ Plan-Schalungsziegel.
Die Ziegel sind nach Zulassungsbescheid Z-15.2-127 und DIN EN 1992-1-1: 2011-01 und DIN EN 1992-1-1/NA: 2013-04 zu vermauern. Die Füllkanäle der USZ Plan-Schalungsziegel sind mit Fließbeton der Ausbreitmaßklasse F4 
oder F5 und mindestens der Festigkeitsklasse C12/15 bzw. LC16/18 nach EN 206-1:2001-07 zu verfüllen. Das Größtkorn des Zuschlags muss mindestens 8 mm und maximal 16 mm betragen. Verfüllen nach geschoßhoher Aufmauerung 
der Wand, spätestens nach 3 m Wandhöhe.
Querstege mit halbrunden Ausschnitten. Einlegen von vertikaler und horizontaler Bewehrung bei statischen Erfordernissen möglich. 

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                54833
Festigkeitsklasse                      8
Betonkern                              144 x 180 x 249 mm
Charakt. Wert der Druckfestigkeit fk   nach DIN EN 1992 als Betonwand

d = 24,0 cm   (373/240/249 mm)
	
	0,000		m2	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 52 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.084.	Schallschutzwand zweischalig aus Planfüllziegel USZ 30,0 cm

Planfüllziegel USZ 30,0 cm

Zweischaliges Mauerwerk in allen Geschossen lot- und fluchtgerecht nach Zeichnung und Angabe herstellen aus USZ Plan-Schalungsziegel.
Die Ziegel sind nach Zulassungsbescheid Z-15.2-127 und DIN EN 1992-1-1: 2011-01 und DIN EN 1992-1-1/NA: 2013-04 zu vermauern. Die Füllkanäle der USZ Plan-Schalungsziegel sind mit Fließbeton der Ausbreitmaßklasse F4 
oder F5 und mindestens der Festigkeitsklasse C12/15 bzw. LC16/18 nach EN 206-1:2001-07 zu verfüllen. Das Größtkorn des Zuschlags muss mindestens 8 mm und maximal 16 mm betragen. Verfüllen nach geschoßhoher Aufmauerung 
der Wand, spätestens nach 3 m Wandhöhe.
Querstege mit halbrunden Ausschnitten. Einlegen von vertikaler und horizontaler Bewehrung bei statischen Erfordernissen möglich. 

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                54888
Festigkeitsklasse                      8
Betonkern                              144 x 240 x 249 mm
Charakt. Wert der Druckfestigkeit fk   nach DIN EN 1992 als Betonwand

d = 30,0 cm   (373/300/249 mm)
	
	0,000		m2	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 53 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.085.	Außenwände in ThermoBlock S9  30,0 cm

ThermoBlock S9 30,0 cm

Anwendungsbereich: Einfamilien-Doppel-Reihenhaus
Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoBlock
S9. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.1-1046, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem Leichtmörtel LM21 (EN 998-2) 
zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      958
Rohdichteklasse                              0,60
Festigkeitsklasse                            6
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,09 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             0,45
MN/m²
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk  1,19 
MN/m²

d = 30,0 cm   (248/300/238 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	
         	
01.086.	Außenwände in ThermoBlock S9  36,5 cm

ThermoBlock S9 36,5 cm

Anwendungsbereich: Einfamilien-Doppel-Reihenhaus
Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoBlock
S9. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.1-1046, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem Leichtmörtel LM21 (EN 998-2) 
zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      959
Rohdichteklasse                              0,65
Festigkeitsklasse                            6
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,09 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             0,45
MN/m²
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk  1,19 
MN/m²

d = 36,5 cm   (248/365/238 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 54 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.087.	Außenwände in ThermoBlock S9  42,5 cm

ThermoBlock S9 42,5 cm

Anwendungsbereich: Einfamilien-Doppel-Reihenhaus
Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoBlock
S9. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.1-1046, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem Leichtmörtel LM21 (EN 998-2) 
zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      960
Rohdichteklasse                              0,65
Festigkeitsklasse                            6
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,09 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             0,45
MN/m²
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk  1,19 
MN/m²

d = 42,5 cm   (248/425/238 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	
         	
01.088.	Außenwände in ThermoBlock T16  30,0 cm

ThermoBlock T16 30,0 cm

Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoBlock
T16. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
ulassungsbescheid Z-17.1-909, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem Leichtmörtel LM21 (EN 998-2) 
zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      286
Rohdichteklasse                              0,8
Festigkeitsklasse                            8
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,16 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             0,8  MN/m²
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk  2,64 
MN/m²

d = 30,0 cm   (248/300/238 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 55 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.089.	Außenwände in ThermoBlock T16  36,5 cm

ThermoBlock T16 36,5 cm

Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoBlock
T16. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
ulassungsbescheid Z-17.1-909, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem Leichtmörtel LM21 (EN 998-2) 
zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      287
Rohdichteklasse                              0,8
Festigkeitsklasse                            8
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,16 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             0,8  MN/m²
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 2,64 
MN/m²

d = 36,5 cm   (248/365/238 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	
         	
01.090.	Zwischenwand in Hochlochziegel HLZ-T  7,5 cm

Hochlochziegel HLZ-T 7,5 cm

Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus Hochlochziegel
HLZ-T. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und EN 771
einschließlich Ergänzungs- und Ausgleichsziegel mit
einem Normalmörtel zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      012
Rohdichteklasse                              0,9
Festigkeitsklasse                            10
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,42 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             1,4  MN/m²
(mit Mörtel der Gruppe M5 nach EN 998-2)
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 5,0 
MN/m²

d = 7,5 cm   (498/75/238 mm)
	
	0,000		m2	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 56 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.091.	Zwischenwand in Hochlochziegel HLZ-T  10,0 cm

Hochlochziegel HLZ-T 10,0 cm

Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus Hochlochziegel
HLZ-T. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und EN 771
einschließlich Ergänzungs- und Ausgleichsziegel mit
einem Normalmörtel zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      247
Rohdichteklasse                              0,9
Festigkeitsklasse                            10
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,42 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             1,6  MN/m²
(mit Mörtel der Gruppe M5 nach EN998-2)
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 5,0 
MN/m²

d = 10,0 cm   (498/100/238 mm)
	
	0,000		m2	........................	........................	
         	
01.092.	Zwischenwand in Hochlochziegel HLZ-T  11,5 cm

Hochlochziegel HLZ-T 11,5 cm

Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus Hochlochziegel
HLZ-T. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und EN 771
einschließlich Ergänzungs- und Ausgleichsziegel mit
einem Normalmörtel zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      231
Rohdichteklasse                              0,8
Festigkeitsklasse                            10
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,39 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             1,6  MN/m²
(mit Mörtel der Gruppe M5 nach EN998-2)
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 5,0 
MN/m²

d = 11,5 cm   (498/115/238 mm)
	
	0,000		m2	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 57 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.093.	Zwischenwand in Hochlochziegel HLZ-T  17,5 cm

Hochlochziegel HLZ-T 17,5 cm

Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus Hochlochziegel
HLZ-T. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und EN 771
einschließlich Ergänzungs- und Ausgleichsziegel mit
einem Normalmörtel zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      246
Rohdichteklasse                              0,8
Festigkeitsklasse                            12
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,39 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             1,6  MN/m²
(mit Mörtel der Gruppe M5 nach EN998-2)
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 5,0 
MN/m²

d = 17,5 cm   (498/175/238 mm)
	
	0,000		m2	........................	........................	
         	
01.094.	Zwischenwand in Hochlochziegel HLZ-T  20,0 cm

Hochlochziegel HLZ-T 20,0 cm

Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus Hochlochziegel
HLZ-T. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und EN 771
einschließlich Ergänzungs- und Ausgleichsziegel mit
einem Normalmörtel zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      115
Rohdichteklasse                              0,8
Festigkeitsklasse                            12
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,39 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             1,6  MN/m²
(mit Mörtel der Gruppe M5 nach EN998-2)
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 5,0 
MN/m²

d = 20,0 cm   (498/200/238 mm)
	
	0,000		m2	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 58 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.095.	Zwischenwand in Hochlochziegel HLZ-T  24,0 cm

Hochlochziegel HLZ-T 24,0 cm

Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus Hochlochziegel
HLZ-T. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und Z-17.1-1038
einschließlich Ergänzungs- und Ausgleichsziegel mit
einem Normalmörtel zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      230
Rohdichteklasse                              0,8
Festigkeitsklasse                            12
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,39 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             1,6  MN/m²
(mit Mörtel der Gruppe M5 nach EN 998-2)
Feuerwiderstand REI-M 90, mit Brandwandeignung
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 5,0 MN/m²

d = 24,0 cm   (498/240/238 mm)
	
	0,000		m2	........................	........................	
         	
01.096.	Zwischenwand in Hochlochziegel HLZ-T  1,2/11,5 cm

Hochlochziegel HLZ-T 1,2/11,5 cm

Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus Hochlochziegel
HLZ-T. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und EN 771
einschließlich Ergänzungs- und Ausgleichsziegel mit
einem Normalmörtel zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      062
Rohdichteklasse                              1,2
Festigkeitsklasse                            12
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,50 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             1,6  MN/m²
(mit Mörtel der Gruppe M5 nach EN998-2)
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk  4,22 
MN/m²

d = 11,5 cm   (373/115/238 mm)
	
	0,000		m2	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 59 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.097.	Haustrennwand zweischalig in TS² (1,2)  17,5 cm

TS² (1,2) 2 x 17,5 cm

Zweischaliges Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und
fluchtgerecht nach Zeichnung und Angabe herstellen aus
TS² 1,2. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und Z-17.1-1038
als zweischalige Konstruktion mit einem Normalmörtel zu
vermauern. Die Trennfugenbreite muß mindestens 30 mm
betragen. Der Fugenhohlraum ist zur Vermeidung von
Hohlräumen und Mörtelbrücken mit dicht gestoßenen
mineralischen Faserdämmplatten nach DIN 18165/2 s' > 40
MN/m³ Anwendungstyp T auszufüllen. (z.B. ISOVER G+H
Haustrennwand-Platte Akustic HWP2)
Zulässig zur Verwendung in den Erdbebenzonen 0+1+2+3.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                 044
Rohdichteklasse                         1,2
Festigkeitsklasse                       12
Grundwert der zul. Druckspannung        1,6 MN/m²
(mit Mörtel der Gruppe M5 nach EN 998-2)
Feuerwiderstand REI-M 90, mit Brandwandeignung
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk  4,75 
MN/m²
mit M10

d = 2 x 17,5 cm   (373/175/238 mm)
	
	0,000		m2	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 60 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.098.	Haustrennwand zweischalig in TS² (1,2)  24,0 cm

TS² (1,2) 2 x 24,0 cm

Zweischaliges Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und
fluchtgerecht nach Zeichnung und Angabe herstellen aus
TS² 1,2. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und Z-17.1-1038
als zweischalige Konstruktion mit einem Normalmörtel zu
vermauern. Die Trennfugenbreite muß mindestens 30 mm
betragen. Der Fugenhohlraum ist zur Vermeidung von
Hohlräumen und Mörtelbrücken mit dicht gestoßenen
mineralischen Faserdämmplatten nach DIN 18165/2 s' > 40
MN/m³ Anwendungstyp T auszufüllen. (z.B. ISOVER G+H
Haustrennwand-Platte Akustic HWP2)
Zulässig zur Verwendung in den Erdbebenzonen 0+1+2+3.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                 039
Rohdichteklasse                         1,2
Festigkeitsklasse                       12
Grundwert der zul. Druckspannung        1,6 MN/m²
(mit Mörtel der Gruppe M5 nach EN 998-2)
Feuerwiderstand REI-M 90, mit Brandwandeignung
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk  4,22 
MN/m²
mit M10

d = 2 x 24,0 cm   (373/240/238 mm)
	
	0,000		m2	........................	........................	
         	
01.099.	Ringanker aus Ziegel U-Schalen 17,5 cm

Ziegel U-Schalen 17,5 cm

Ziegel U-Schalen liefern und vermauern, für Ringanker,
Ringbalken und Stürze, einschl. Verfüllen mit
halbsteifem Beton (mindestens C20/25), einschließlich
Stahlarmierung.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                   659

d = 17,5 cm   (240/175/240 mm)
	
	0,000		lfm	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 61 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.100.	Ringanker aus Ziegel U-Schalen 24,0 cm

Ziegel U-Schalen 24,0 cm

Ziegel U-Schalen liefern und vermauern, für Ringanker,
Ringbalken und Stürze, einschl. Verfüllen mit
halbsteifem Beton (mindestens C20/25), einschließlich
Stahlarmierung.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                   660

d = 24,0 cm   (240/240/240 mm)
	
	0,000		lfm	........................	........................	
         	
01.101.	Ringanker aus Ziegel U-Schalen 30,0 cm

Ziegel U-Schalen 30,0 cm

Ziegel U-Schalen liefern und vermauern, für Ringanker,
Ringbalken und Stürze, einschl. Verfüllen mit
halbsteifem Beton (mindestens C20/25), einschließlich
Stahlarmierung.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                   661

d = 30,0 cm   (240/300/240 mm)
	
	0,000		lfm	........................	........................	
         	
01.102.	Ringanker aus Ziegel U-Schalen 36,5 cm

Ziegel U-Schalen 36,5 cm

Ziegel U-Schalen liefern und vermauern, für Ringanker,
Ringbalken und Stürze, einschl. Verfüllen mit
halbsteifem Beton (mindestens C20/25), einschließlich
Stahlarmierung.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                   662

d = 36,5 cm   (240/365/240 mm)
	
	0,000		lfm	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 62 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.103.	Ringanker aus Ziegel U-Schalen 42,5 cm

Ziegel U-Schalen 42,5 cm

Ziegel U-Schalen liefern und vermauern, für Ringanker,
Ringbalken und Stürze, einschl. Verfüllen mit
halbsteifem Beton (mindestens C20/25), einschließlich
Stahlarmierung.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                   671

d = 42,5 cm   (249/425/240 mm)
	
	0,000		lfm	........................	........................	
         	
01.104.	Ringanker aus Ziegel WU-Schalen 36,5 cm

Ziegel WU-Schalen 36,5 cm

Ziegel WU-Schalen inklusive Dämmung liefern und vermauern, für Ringanker,
Ringbalken und Stürze, einschl. Verfüllen mit
halbsteifem Beton (mindestens C20/25), einschließlich
Stahlarmierung.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                   664

d = 36,5 cm   (240/365/240 mm)
	
	0,000		lfm	........................	........................	
         	
01.105.	Ringanker aus Ziegel WU-Schalen 42,5 cm

Ziegel WU-Schalen 42,5 cm

Ziegel WU-Schalen inklusive Dämmung liefern und vermauern, für Ringanker,
Ringbalken und Stürze, einschl. Verfüllen mit
halbsteifem Beton (mindestens C20/25), einschließlich
Stahlarmierung.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                   670

d = 42,5 cm   (240/425/240 mm)
	
	0,000		lfm	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 63 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.106.	Ziegelrolladenkasten ROKA-LITH RG (geschlossen) 30,0 cm

Ziegelrolladenkasten ROKA-LITH RG (geschlossen) 30,0 cm

Ziegelrolladenkasten aus 25 cm Teilstücken gefertigt,
System ROKA-LITH RG CLASSIC, raumseitig geschlossen, statisch
selbstragend mit innenliegendem Wärmedämmkeil aus
Neopor (WLG 030), Kunststoff-Seitenteile mit
Polystyrol-Inlay (Wärmedurchlasswiderstand = R > 0,55
m²K/W) Verfülltaschen zur Betonaufnahme,
Rolladenkasten-Abschlusschienen mit 20 mm Überstand
außen, im lichten Fensterbereich mit Bügelschrauben und
Muttern zur Aufnahme des Lagerhalters, Komplett mit
Lagerhalter, Kugellager, Gurtscheibe und Teleskopwelle
vormontiert. Wärmeschutz; Optimierte
Wärmebrückendetails mit Temperaturfaktor f RSI > 0,70
und optimierten PSI-Wert (Obergrenze max gemäß DIN
4108, Beiblatt 2; 1998) Gurtdurchlass Typ ESM mit
geschäumter Innendämmung und doppelter Bürstendichtung,
geprüfte Lüftungsrate bei 50 Pa Druckdifferenz: < 0,12
m³/h liefern und nach den Einbauvorschriften des
Hersteller fachgerecht einbauen.

Lieferwerk Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.:          708
Wanddicke:        30,0 cm
	
	0,000		lfm	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 64 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.107.	Ziegelrolladenkasten ROKA-LITH RG (geschlossen) 36,5 cm

Ziegelrolladenkasten ROKA-LITH RG (geschlossen) 36,5 cm

Ziegelrolladenkasten aus 25 cm Teilstücken gefertigt,
System ROKA-LITH RG CLASSIC, raumseitig geschlossen, statisch
selbstragend mit innenliegendem Wärmedämmkeil aus
Neopor (WLG 030), Kunststoff-Seitenteile mit
Polystyrol-Inlay (Wärmedurchlasswiderstand = R > 0,55
m²K/W) Verfülltaschen zur Betonaufnahme,
Rolladenkasten-Abschlusschienen mit 20 mm Überstand
außen, im lichten Fensterbereich mit Bügelschrauben und
Muttern zur Aufnahme des Lagerhalters, Komplett mit
Lagerhalter, Kugellager, Gurtscheibe und Teleskopwelle
vormontiert. Wärmeschutz; Optimierte
Wärmebrückendetails mit Temperaturfaktor f RSI > 0,70
und optimierten PSI-Wert (Obergrenze max gemäß DIN
4108, Beiblatt 2; 1998) Gurtdurchlass Typ ESM mit
geschäumter Innendämmung und doppelter Bürstendichtung,
geprüfte Lüftungsrate bei 50 Pa Druckdifferenz: < 0,12
m³/h liefern und nach den Einbauvorschriften des
Hersteller fachgerecht einbauen.

Lieferwerk Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.:          707
Wanddicke:        36,5 cm
	
	0,000		lfm	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 65 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.108.	Ziegelrolladenkasten ROKA-LITH RG (geschlossen) 42,5 cm

Ziegelrolladenkasten ROKA-LITH RG (geschlossen) 42,5 cm

Ziegelrolladenkasten aus 25 cm Teilstücken gefertigt,
System ROKA-LITH RG CLASSIC, raumseitig geschlossen, statisch
selbstragend mit innenliegendem Wärmedämmkeil aus
Neopor (WLG 030), Kunststoff-Seitenteile mit
Polystyrol-Inlay (Wärmedurchlasswiderstand = R > 0,55
m²K/W) Verfülltaschen zur Betonaufnahme,
Rolladenkasten-Abschlusschienen mit 20 mm Überstand
außen, im lichten Fensterbereich mit Bügelschrauben und
Muttern zur Aufnahme des Lagerhalters, Komplett mit
Lagerhalter, Kugellager, Gurtscheibe und Teleskopwelle
vormontiert. Wärmeschutz; Optimierte
Wärmebrückendetails mit Temperaturfaktor f RSI > 0,70
und optimierten PSI-Wert (Obergrenze max gemäß DIN
4108, Beiblatt 2; 1998) Gurtdurchlass Typ ESM mit
geschäumter Innendämmung und doppelter Bürstendichtung,
geprüfte Lüftungsrate bei 50 Pa Druckdifferenz: < 0,12
m³/h liefern und nach den Einbauvorschriften des
Hersteller fachgerecht einbauen.

Lieferwerk Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.:          709
Wanddicke:        42,5 cm
	
	0,000		lfm	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 66 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.109.	Ziegelrolladenkasten ROKA-THERM RG (geschlossen) 30,0 cm

Ziegelrolladenkasten ROKA-THERM RG (geschlossen) 30,0 cm

Ziegelrolladenkasten aus 25 cm Teilstücken gefertigt,
System ROKA-LITH RG CLASSIC, raumseitig geschlossen, statisch
selbstragend mit innenliegendem Wärmedämmkeil aus
Neopor (WLG 030), Kunststoff-Seitenteile mit
Polystyrol-Inlay (Wärmedurchlasswiderstand = R > 0,55
m²K/W) Verfülltaschen zur Betonaufnahme,
Rolladenkasten-Abschlusschienen mit 20 mm Überstand
außen, im lichten Fensterbereich mit Bügelschrauben und
Muttern zur Aufnahme des Lagerhalters, Komplett mit
Lagerhalter, Kugellager, Gurtscheibe und Teleskopwelle
vormontiert. Wärmeschutz; Optimierte
Wärmebrückendetails mit Temperaturfaktor f RSI > 0,70
und optimierten PSI-Wert (Obergrenze max gemäß DIN
4108, Beiblatt 2; 1998) Gurtdurchlass Typ ESM mit
geschäumter Innendämmung und doppelter Bürstendichtung,
geprüfte Lüftungsrate bei 50 Pa Druckdifferenz: < 0,12
m³/h liefern und nach den Einbauvorschriften des
Hersteller fachgerecht einbauen.

Lieferwerk Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.:          729
Wanddicke:        30,0 cm
	
	0,000		lfm	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 67 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.110.	Ziegelrolladenkasten ROKA-THERM RG (geschlossen) 36,5 cm

Ziegelrolladenkasten ROKA-THERM RG (geschlossen) 36,5 cm

Ziegelrolladenkasten aus 25 cm Teilstücken gefertigt,
System ROKA-LITH RG CLASSIC, raumseitig geschlossen, statisch
selbstragend mit innenliegendem Wärmedämmkeil aus
Neopor (WLG 030), Kunststoff-Seitenteile mit
Polystyrol-Inlay (Wärmedurchlasswiderstand = R > 0,55
m²K/W) Verfülltaschen zur Betonaufnahme,
Rolladenkasten-Abschlusschienen mit 20 mm Überstand
außen, im lichten Fensterbereich mit Bügelschrauben und
Muttern zur Aufnahme des Lagerhalters, Komplett mit
Lagerhalter, Kugellager, Gurtscheibe und Teleskopwelle
vormontiert. Wärmeschutz; Optimierte
Wärmebrückendetails mit Temperaturfaktor f RSI > 0,70
und optimierten PSI-Wert (Obergrenze max gemäß DIN
4108, Beiblatt 2; 1998) Gurtdurchlass Typ ESM mit
geschäumter Innendämmung und doppelter Bürstendichtung,
geprüfte Lüftungsrate bei 50 Pa Druckdifferenz: < 0,12
m³/h liefern und nach den Einbauvorschriften des
Hersteller fachgerecht einbauen.

Lieferwerk Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.:          728
Wanddicke:        36,5 cm
	
	0,000		lfm	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 68 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.111.	ROKA-LITH NEOLINE 300 mm

ROKA-LITH NEOLINE 300 mm

Beck+Heun Leichtbaurollladenkasten-System
ROKALITH-NEOLINE® zur Integration in Putzmauerwerk bzw.
in WDVS-Systeme mit höchsten Anforderungen an
Wärmedämmung und Fugendichtheit. Kasten aus
NEOPOR®-Hartschaum WLG 032-B1 (schwer entflammbar) mit
eingeschäumten, profilierten und verzinkten
PLATINUM®-Lochblechen, raumseitig geschlossen (RG),
Montageöffnung außen 80 mm, integrierte Sperrnut für
Rollladenpanzer, Verfülltaschen zur Betonaufnahme,
Rollladenkasten-Abschlußschiene-Alu-blank, außen 13 mm,
innen 0 mm Überstand. Mit NEOPOR®-gedämmten (WLG 032)
Seitenteilen und Auflagerbereichen (Auflage 12,5 cm je
Seite), integriertes PVC-Fensterfixierungsprofil 60x10
mm mit eingelegter Stahl-Aussteifung für erhöhte
Stabilität (ab 176,0 cm Kastenlänge), Rollraum
wahlweise 165 mm  für Fenster und 210 mm für Türen, 165
mm Rollraum für Umrüstung auf 210 mm vorgerichtet,
Kastenoberfläche innen und außen strukturiert und
beschichtet, inklusive Teleskopwelle mit Gurtscheibe
und Lagerhalter glatt bzw. einem Sägezahnlager bei
Gurtantrieb, inkl. Bohrung li/re für Gurtdurchlass-
oder EVS-Dosen-Montage, durch Blindstopfen
verschlossen.
Wärmeschutz gemäß den gültigen Richtlinien. Konformität
nach DIN 4108 Beiblatt 2:2006-03.
Angegebene Werte gemäß Bild 61*. Referenzwert für ? ?
0,30 W/(mK) und fRSI > 0,70 wird eingehalten

Lieferwerk Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.:          578
Wanddicke:        30,0 cm
	
	0,000		lfm	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 69 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.112.	ROKA-LITH NEOLINE 365 mm

ROKA-LITH NEOLINE 365 mm

Leichtbaurollladenkasten-System ROKALITH-NEOLINE® zur Integration in Putzmauerwerk bzw. in WDVS-Systeme mit höchsten Anforderungen an Wärmedämmung und Fugendichtheit. Kasten aus NEOPOR®-Hartschaum WLG 032-B1 (schwer entflammbar) mit eingeschäumten, profilierten und verzinkten PLATINUM®-Lochblechen, raumseitig geschlossen (RG), Montageöffnung außen 80 mm, integrierte Sperrnut für Rollladenpanzer, Verfülltaschen zur Betonaufnahme,Rollladenkasten-Abschlußschiene-Alu-blank, außen 13 mm, innen 0 mm Überstand. Mit NEOPOR®-gedämmten (WLG 032)Seitenteilen und Auflagerbereichen (Auflage 12,5 cm je Seite), integriertes PVC-Fensterfixierungsprofil 60x10 mm mit eingelegter Stahl-Aussteifung für erhöhte Stabilität (ab 176,0 cm Kastenlänge), Rollraum wahlweise 165 mm  für Fenster und 210 mm für Türen, 165 mm Rollraum für Umrüstung auf 210 mm vorgerichtet,
Kastenoberfläche innen und außen strukturiert und beschichtet, inklusive Teleskopwelle mit Gurtscheibe und Lagerhalter glatt bzw. einem Sägezahnlager bei Gurtantrieb, inkl. Bohrung li/re für Gurtdurchlass- oder EVS-Dosen-Montage, durch Blindstopfen verschlossen.
Wärmeschutz gemäß den gültigen Richtlinien. Konformität nach DIN 4108 Beiblatt 2:2006-03.

Lieferwerk Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.:          579
Wanddicke:        36,5 cm
	
	0,000		lfm	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 70 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.113.	ROKA-LITH NEOLINE 425 mm

ROKA-LITH NEOLINE 425 mm

Leichtbaurollladenkasten-System ROKALITH-NEOLINE® zur Integration in Putzmauerwerk bzw. in WDVS-Systeme mit höchsten Anforderungen an Wärmedämmung und Fugendichtheit. Kasten aus NEOPOR®-Hartschaum WLG 032-B1 (schwer entflammbar) mit eingeschäumten, profilierten und verzinkten PLATINUM®-Lochblechen, raumseitig geschlossen (RG), Montageöffnung außen 80 mm, integrierte Sperrnut für Rollladenpanzer, Verfülltaschen zur 
Betonaufnahme,Rollladenkasten-Abschlußschiene-Alu-blank, außen 13 mm, innen 0 mm Überstand. Mit NEOPOR®-gedämmten (WLG 032)Seitenteilen und Auflagerbereichen (Auflage 12,5 cm je Seite), integriertes PVC-Fensterfixierungsprofil 60x10 mm mit eingelegter Stahl-Aussteifung für erhöhte Stabilität (ab 176,0 cm Kastenlänge), Rollraum wahlweise 165 mm  
für Fenster und 210 mm für Türen, 165 mm Rollraum für Umrüstung auf 210 mm vorgerichtet,
Kastenoberfläche innen und außen strukturiert und beschichtet, inklusive Teleskopwelle mit Gurtscheibe und Lagerhalter glatt bzw. einem Sägezahnlager bei Gurtantrieb, inkl. Bohrung li/re für Gurtdurchlass- oder EVS-Dosen-Montage, durch Blindstopfen verschlossen.
Wärmeschutz gemäß den gültigen Richtlinien. Konformität nach DIN 4108 Beiblatt
2:2006-03.

Lieferwerk Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.:          581
Wanddicke:        42,5 cm
	
	0,000		lfm	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 71 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.114.	ROKA-LITH NEOLINE 490 mm

ROKA-LITH NEOLINE 490 mm

Leichtbaurollladenkasten-System ROKALITH-NEOLINE® zur Integration in Putzmauerwerk bzw.
in WDVS-Systeme mit höchsten Anforderungen an Wärmedämmung und Fugendichtheit. Kasten aus
NEOPOR®-Hartschaum WLG 032-B1 (schwer entflammbar) mit eingeschäumten, profilierten und verzinkten PLATINUM®-Lochblechen, raumseitig geschlossen (RG), Montageöffnung außen 80 mm, integrierte Sperrnut für Rollladenpanzer, Verfülltaschen zur Betonaufnahme, Rollladenkasten-Abschlußschiene-Alu-blank, außen 13 mm,innen 0 mm Überstand. Mit NEOPOR®-gedämmten (WLG 032)Seitenteilen und Auflagerbereichen (Auflage 12,5 cm je
Seite), integriertes PVC-Fensterfixierungsprofil 60x10 mm mit eingelegter Stahl-Aussteifung für erhöhte Stabilität (ab 176,0 cm Kastenlänge), Rollraum
wahlweise 165 mm  für Fenster und 210 mm für Türen, 165 mm Rollraum für Umrüstung auf 210 mm vorgerichtet, Kastenoberfläche innen und außen strukturiert und beschichtet, inklusive Teleskopwelle mit Gurtscheibe und Lagerhalter glatt bzw. einem Sägezahnlager bei Gurtantrieb, inkl. Bohrung li/re für Gurtdurchlass- oder EVS-Dosen-Montage, durch Blindstopfen verschlossen.
Wärmeschutz gemäß den gültigen Richtlinien. Konformität nach DIN 4108 Beiblatt 2:2006-03.

Lieferwerk Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.:          582
Wanddicke:        49,0 cm
	
	0,000		lfm	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 72 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.115.	ROKA-LITH-SHADOW NEOLINE 300 mm

ROKA-LITH-SHADOW NEOLINE 300 mm

Ziegelraffstorekasten System ROKA-LITH-SHADOW NEOLINE thermisch getrennt, statisch selbsttragend (Unterstützungsfrei bis 151cm), mit höchsten Anforderungen an Wärmedämmung und Fugendichtheit. Wärmedämmung aus NEOPOR®-Hartschaum WLG 032-B1 (schwer entflammbar), Raumseitig Geschlossen (RG), Verfülltaschen zur Betonaufnahme, Rollladenkasten-Abschlußschiene-Alu-blank, außen 20 mm Überstand im lichten Bereich. Mit NEOPOR®-gedämmten 
(WLG 032) Seitenteilen und Auflagerbereichen (Auflage 6 cm je Seite bei elektr. Antrieb, 12 cm auf der Antriebseite bei Kurbelbedienung), integriertes Blendrahmenanschlußprofil zum Fixieren des Fensterelementes, Schachtbreite 140 mm für 80 mm Lamelle, für Pakethöhe bis 28 cm, mit 3 cm nach unten verlängerter Außenblende zur Abdeckung der Fensteranschlußfuge, Kastenhöhe im Auflagerbereich 33 cm, mit einer Spezialbeschichtung (grau) gegen Ungeziefer und Witterungseinflüsse beschichtet. Für die Wandstärken ab 38,0 cm werden ergänzend stranggepresste Ziegelformteile aufgeklebt. Die Hohlkammern dieser Ziegelformteile können wahlweise mit Perlite, Mineralwolle oder NEOPOR® gefüllt werden. Die Aufdoppelung erfolgt auf der Innenseite.  Wärmeschutz gemäß den gültigen Richtlinien. Konformität nach DIN 4108 Beiblatt 2:2006-03.

Lieferwerk Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.:          583
Wanddicke:        30,0 cm
	
	0,000		lfm	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 73 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.116.	ROKA-LITH-SHADOW NEOLINE 365 mm

ROKA-LITH-SHADOW NEOLINE 365 mm

Ziegelraffstorekasten System ROKA-LITH-SHADOW NEOLINE thermisch getrennt, statisch selbsttragend (Unterstützungsfrei bis 151cm), mit höchsten Anforderungen an Wärmedämmung und Fugendichtheit. Wärmedämmung aus NEOPOR®-Hartschaum WLG 032-B1 (schwer entflammbar), Raumseitig Geschlossen (RG), Verfülltaschen zur Betonaufnahme, Rollladenkasten-Abschlußschiene-Alu-blank, außen 20 mm Überstand im lichten Bereich. Mit NEOPOR®-gedämmten 
(WLG 032) Seitenteilen und Auflagerbereichen (Auflage 6 cm je Seite bei elektr. Antrieb, 12 cm auf der Antriebseite bei Kurbelbedienung), integriertes Blendrahmenanschlußprofil zum Fixieren des Fensterelementes, Schachtbreite 140 mm für 80 mm Lamelle, für Pakethöhe bis 28 cm, mit 3 cm nach unten verlängerter Außenblende zur Abdeckung der Fensteranschlußfuge, Kastenhöhe im Auflagerbereich 33 cm, mit einer Spezialbeschichtung (grau) gegen Ungeziefer und Witterungseinflüsse beschichtet. Für die Wandstärken ab 38,0 cm werden ergänzend stranggepresste Ziegelformteile aufgeklebt. Die Hohlkammern dieser Ziegelformteile können wahlweise mit Perlite, Mineralwolle oder NEOPOR® gefüllt werden. Die Aufdoppelung erfolgt auf der Innenseite.  Wärmeschutz gemäß den gültigen Richtlinien. Konformität nach DIN 4108 Beiblatt 2:2006-03.

Lieferwerk Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.:          584
Wanddicke:        36,5 cm
	
	0,000		lfm	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 74 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.117.	ROKA-LITH-SHADOW NEOLINE 425 mm

ROKA-LITH-SHADOW NEOLINE 425 mm

Ziegelraffstorekasten System ROKA-LITH-SHADOW NEOLINE thermisch getrennt, statisch selbsttragend (Unterstützungsfrei bis 151cm), mit höchsten Anforderungen an Wärmedämmung und Fugendichtheit. Wärmedämmung aus NEOPOR®-Hartschaum WLG 032-B1 (schwer entflammbar), Raumseitig Geschlossen (RG), Verfülltaschen zur Betonaufnahme, Rollladenkasten-Abschlußschiene-Alu-blank, außen 20 mm Überstand im lichten Bereich. Mit NEOPOR®-gedämmten 
(WLG 032) Seitenteilen und Auflagerbereichen (Auflage 6 cm je Seite bei elektr. Antrieb, 12 cm auf der Antriebseite bei Kurbelbedienung), integriertes Blendrahmenanschlußprofil zum Fixieren des Fensterelementes, Schachtbreite 140 mm für 80 mm Lamelle, für Pakethöhe bis 28 cm, mit 3 cm nach unten verlängerter Außenblende zur Abdeckung der Fensteranschlußfuge, Kastenhöhe im Auflagerbereich 33 cm, mit einer Spezialbeschichtung (grau) gegen Ungeziefer und Witterungseinflüsse beschichtet. Für die Wandstärken ab 38,0 cm werden ergänzend stranggepresste Ziegelformteile aufgeklebt. Die Hohlkammern dieser Ziegelformteile können wahlweise mit Perlite, Mineralwolle oder NEOPOR® gefüllt werden. Die Aufdoppelung erfolgt auf der Innenseite.  Wärmeschutz gemäß den gültigen Richtlinien. Konformität nach DIN 4108 Beiblatt 2:2006-03.

Lieferwerk Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.:          586
Wanddicke:        42,5 cm
	
	0,000		lfm	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 75 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.118.	ROKA-LITH-SHADOW NEOLINE 490 mm

ROKA-LITH-SHADOW NEOLINE 490 mm

Ziegelraffstorekasten System ROKA-LITH-SHADOW NEOLINE thermisch getrennt, statisch selbsttragend (Unterstützungsfrei bis 151cm), mit höchsten Anforderungen an Wärmedämmung und Fugendichtheit. Wärmedämmung aus NEOPOR®-Hartschaum WLG 032-B1 (schwer entflammbar), Raumseitig Geschlossen (RG), Verfülltaschen zur Betonaufnahme, Rollladenkasten-Abschlußschiene-Alu-blank, außen 20 mm Überstand im lichten Bereich. Mit NEOPOR®-gedämmten 
(WLG 032) Seitenteilen und Auflagerbereichen (Auflage 6 cm je Seite bei elektr. Antrieb, 12 cm auf der Antriebseite bei Kurbelbedienung), integriertes Blendrahmenanschlußprofil zum Fixieren des Fensterelementes, Schachtbreite 140 mm für 80 mm Lamelle, für Pakethöhe bis 28 cm, mit 3 cm nach unten verlängerter Außenblende zur Abdeckung der Fensteranschlußfuge, Kastenhöhe im Auflagerbereich 33 cm, mit einer Spezialbeschichtung (grau) gegen Ungeziefer und Witterungseinflüsse beschichtet. Für die Wandstärken ab 38,0 cm werden ergänzend stranggepresste Ziegelformteile aufgeklebt. Die Hohlkammern dieser Ziegelformteile können wahlweise mit Perlite, Mineralwolle oder NEOPOR® gefüllt werden. Die Aufdoppelung erfolgt auf der Innenseite.  Wärmeschutz gemäß den gültigen Richtlinien. Konformität nach DIN 4108 Beiblatt 2:2006-03.

Lieferwerk Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.:          587
Wanddicke:        49,0 cm
	
	0,000		lfm	........................	........................	
         	
01.119.	Neoline-Dämmschalung 12 cm (für Wanddicke 36,5 cm)

Neoline-Dämmschalung 12 cm (für Wanddicke 36,5 cm)

Neopor®-Deckenrand-Dämmschalung System „DRS NEOLINE" für die sichere Ausführung nach Eurocode 6 und nach Beiblatt 2 zu DIN 4108 (Psi-Wert < 0,06 W/(mK). 
Dämmung aus Neopor® WLG 032 mit integriertem Schwingungsdämpfer. Oberfläche mit roter
mineralischer Spezialbeschichtung zur besseren Putzhaftung. Deckenrandschalung mit optimierter Schalldämmung durch 2/3 Auflagertiefe. Lieferung mit Kippsicherung (Kunststoffanker zum Einbinden in die Deckenbewehrung, lose im Beipack). Elementlänge 100 cm mit Stufenfalz für die fugenlose Elementverbindung. 

Lieferwerk Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.:          060
Wanddicke:        36,5 cm
	
	0,000		lfm	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 76 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.120.	Neoline-Dämmschalung 14 cm (für Wanddicke 42,5 cm)

Neoline-Dämmschalung 14 cm (für Wanddicke 42,5 cm)

Neopor®-Deckenrand-Dämmschalung System „DRS NEOLINE" für die sichere Ausführung nach Eurocode 6 und nach Beiblatt 2 zu DIN 4108 (Psi-Wert < 0,06 W/(mK). 
Dämmung aus Neopor® WLG 032 mit integriertem Schwingungsdämpfer. Oberfläche mit roter
mineralischer Spezialbeschichtung zur besseren Putzhaftung. Deckenrandschalung mit optimierter Schalldämmung durch 2/3 Auflagertiefe. Lieferung mit Kippsicherung (Kunststoffanker zum Einbinden in die Deckenbewehrung, lose im Beipack). Elementlänge 100 cm mit Stufenfalz für die fugenlose Elementverbindung. 

Lieferwerk Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.:          064
Wanddicke:        42,5 cm
	
	0,000		lfm	........................	........................	
         	
01.121.	Neoline-Dämmschalung 16 cm (für Wanddicke 49,0 cm)

Neoline-Dämmschalung 16 cm (für Wanddicke 42,0 cm)

Neopor®-Deckenrand-Dämmschalung System „DRS NEOLINE" für die sichere Ausführung nach Eurocode 6 und nach Beiblatt 2 zu DIN 4108 (Psi-Wert < 0,06 W/(mK). 
Dämmung aus Neopor® WLG 032 mit integriertem Schwingungsdämpfer. Oberfläche mit roter
mineralischer Spezialbeschichtung zur besseren Putzhaftung. Deckenrandschalung mit optimierter Schalldämmung durch 2/3 Auflagertiefe. Lieferung mit Kippsicherung (Kunststoffanker zum Einbinden in die Deckenbewehrung, lose im Beipack). Elementlänge 100 cm mit Stufenfalz für die fugenlose Elementverbindung. 

Lieferwerk Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.:          065
Wanddicke:        49,0 cm
	
	0,000		lfm	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 77 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.122.	Fensteranschlagschale FAS

Fensteranschlagschale FAS

Herstellen einer optimierten Wärmebrücke im Laibungsbereich als
Fensteranschlage durch eine Ziegel-Anschlagschale mit
integrierter mineralischer Dämmung WLG032.
Verarbeitung der Schale mit Dünnbettmörtel oder geeignetem
Kleber an der Fensterlaibung.

Lieferwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                             81386

Abmessung: (l x b x h) 249 x 115 x 60 mm
	
	0,000		lfm	........................	........................	
         	
01.123.	Deckenrandelement DRE 

Deckenrandelement DRE 

Als wärmegedämmder Abschluss für Geschossdecken, Innenseitig elastische neoStep Wärmedämmung (WLG032), außenseitig Neopor Wärmedämmung (WLG032)und Verblendung durch keramische Ziegelplatte mit profilierter Oberfläche. Stirnseitig mit Verzahnungssystem. Lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen auf aufgehendem Mauerwerk nach Verarbeitngshinweisen des Hersteller ohne zusätzliche Deckenabschalung einbauen.

Lieferwerk: H&H / Ziegelwerk Klosterbeuren

für 

Elementdicke 10 cm Deckenstärke 200 mm  = 10/200  Art.Nr. 81771
Elementdicke 10 cm Deckenstärke 220 mm  = 10/220  Art.Nr. 81772

Elementdicke 12 cm Deckenstärke 200 mm  = 12/200  Art.Nr. 81775
Elementdicke 12 cm Deckenstärke 200 mm  = 12/220  Art.Nr. 81776

Elementdicke 14 cm Deckenstärke 200 mm  = 14/200  Art.Nr. 81779
Elementdicke 14 cm Deckenstärke 220 mm  = 12/200  Art.Nr. 81780

Elementdicke 16 cm Deckenstärke 200 mm  = 16/200  Art.Nr. 81783
Elementdicke 16 cm Deckenstärke 220 mm  = 16/220  Art.Nr. 81784

	
	0,000		lfm	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 78 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.124.	Ziegelsturz ohne Dämmung 10,0 / 11,5 / 14,5 / 17,5

Ziegelsturz ohne Dämmung 10,0 / 11,5 / 14,5 / 17,5

Liefern und Verlegen von Ziegelstürzen ohne Dämmung für
Innenmauerwerk gem. DIN EN 1996 mit einem Auflager von mind.
11,5 cm in einem Mörtelbett (mind. MG IIa). Die Stürze sind so
einzubauen, dass die Ziegelschale unten liegt. Bei längeren
Stürzen ist spätestens nach 1,25 m eine Montageunterstützung
vorzusehen, die erst nach ausreichender Steifigkeit in der
Druckzone (25 bis 100 cm) bzw. erreichter Aushärtungszeit der
Stahlbetondecke nach DIN wieder entfernt werden darf.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Breite 10,0 cm Höhe 7,1 cm = Art.Nr. 620
Breite 11,5 cm Höhe 7,1 cm = Art.Nr. 621
Breite 14,5 cm Höhe 7,1 cm = Art.Nr. 623
Breite 17,5 cm Höhe 7,1 cm = Art.Nr. 622

	
	0,000		lfm	........................	........................	
         	
01.125.	Ziegelsturz mit Dämmung 30,0 / 36,5 / 42,5

Ziegelsturz ohne Dämmung 30,0 / 36,5 / 42,5

Liefern und Verlegen von Ziegel-Wärmedämmstürzen über
Öffnungen von < 2,25 m nach Herstellerangaben und gemäß DIN
EN 1996 mit einem Auflager von mind. 11,5 cm in einem
Mörtelbett (mind. MG IIa). Die Stürze sind so einzubauen, dass die
Ziegelschale unten liegt. Bei längeren Stürzen ist spätestens nach
1,25 m eine Montageunterstützung vorzusehen, die erst nach
ausreichender Steifigkeit in der Druckzone (12,5 bis 100 cm) bzw.
erreichter Aushärtungszeit der Stahlbetondecke nach DIN wieder
entfernt werden darf.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Breite 30,0 cm Höhe 11,3 cm = Art.Nr. 625
Breite 36,5 cm Höhe 11,3 cm = Art.Nr. 624
Breite 42,5 cm Höhe 11,3 cm = Art.Nr. 635

	
	0,000		lfm	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 79 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.126.	Gurtwicklerformteil verstellbar

Gurtwicklerformteil verstellbar

aus Polystyrolhartschaum mit 45 mm variablem
Verstellbereich und variabler Putzstärken-Einstellung
(inkl. Plastikeinsatz) Nach Din 4108, Beiblatt
2:1998-08

Lieferwerk Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.:              668

Format:           249 x 120 x 240
	
	0,000		Stk	........................	........................	
         	
01.127.	Dämmschalung für Ringanker "DSR" 300

Dämmschalung für Ringanker "DSR" 300

Elementdicke d=80mm - Elementhöhe h=250mm für Außenwandstärke 300mm als wärmegedämmtes Systembauteil, bestehend aus zwei Dämmschalen (außenseitig 80mm - innenseitig 80mm) aus formstabiler NEOPOR Wärmedämmung (WLG032). Oberfläche verblendet mit massiven Ziegelplatten Dicke 16mm mit profilierter Oberfläche, lot- und fluchtgerecht auf der Mauerwerkskrone in frischen Dünnbettmörtel nach den Verarbeitungshinweisen des Herstellers einbauen. 

Bewehrung nach Angabe das Statikers - Betonieren bauseits, Abrechnung in gesonderter Position. Inkl. Gehrungsschnitte bei schräg aufgehenden Giebelwänden.

Restquerschnitt für Beton (b/h): 140/250mm Standard-Elemente Einzellänge: 1000mm - Höhe: 250mm

Lieferwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.:              81735
	
	0,000		Stk	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 80 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.128.	Dämmschalung für Ringanker "DSR" 365

Dämmschalung für Ringanker "DSR" 365

Elementdicke d=80mm - Elementhöhe h=250mm für Außenwandstärke 365mm als wärmegedämmtes Systembauteil, bestehend aus zwei Dämmschalen (außenseitig 80mm - innenseitig 80mm) aus formstabiler NEOPOR Wärmedämmung (WLG032). Oberfläche verblendet mit massiven Ziegelplatten Dicke 16mm mit profilierter Oberfläche, lot- und fluchtgerecht auf der Mauerwerkskrone in frischen Dünnbettmörtel nach den Verarbeitungshinweisen des Herstellers einbauen. 

Bewehrung nach Angabe das Statikers - Betonieren bauseits, Abrechnung in gesonderter Position. Inkl. Gehrungsschnitte bei schräg aufgehenden Giebelwänden.

Restquerschnitt für Beton (b/h): 205/250mm Standard-Elemente Einzellänge: 1000mm - Höhe: 250mm

Lieferwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.:              81736

	0,000		Stk	........................	........................	
         	
01.129.	Dämmschalung für Ringanker "DSR" 425

Dämmschalung für Ringanker "DSR" 425

Elementdicke d=80mm - Elementhöhe h=250mm für Außenwandstärke 425mm als wärmegedämmtes Systembauteil, bestehend aus zwei Dämmschalen (außenseitig 80mm - innenseitig 80mm) aus formstabiler NEOPOR Wärmedämmung (WLG032). Oberfläche verblendet mit massiven Ziegelplatten Dicke 16mm mit profilierter Oberfläche, lot- und fluchtgerecht auf der Mauerwerkskrone in frischen Dünnbettmörtel nach den Verarbeitungshinweisen des Herstellers einbauen. 

Bewehrung nach Angabe das Statikers - Betonieren bauseits, Abrechnung in gesonderter Position. Inkl. Gehrungsschnitte bei schräg aufgehenden Giebelwänden.

Restquerschnitt für Beton (b/h): 140/250mm Standard-Elemente Einzellänge: 1000mm - Höhe: 250mm

Lieferwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.:              81737

	0,000		Stk	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 81 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.130.	Dämmschalung für Ringanker "DSR" 490

Dämmschalung für Ringanker "DSR" 490

Elementdicke d=80mm - Elementhöhe h=250mm für Außenwandstärke 490mm als wärmegedämmtes Systembauteil, bestehend aus zwei Dämmschalen (außenseitig 80mm - innenseitig 80mm) aus formstabiler NEOPOR Wärmedämmung (WLG032). Oberfläche verblendet mit massiven Ziegelplatten Dicke 16mm mit profilierter Oberfläche, lot- und fluchtgerecht auf der Mauerwerkskrone in frischen Dünnbettmörtel nach den Verarbeitungshinweisen des Herstellers einbauen. 

Bewehrung nach Angabe das Statikers - Betonieren bauseits, Abrechnung in gesonderter Position. Inkl. Gehrungsschnitte bei schräg aufgehenden Giebelwänden.

Restquerschnitt für Beton (b/h): 330/250mm Standard-Elemente Einzellänge: 1000mm - Höhe: 250mm

Lieferwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.:              81738

	0,000		Stk	........................	........................	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 82 von 82
Datum: 06.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.131.	Ziegel-Blende

Ziegel-Blende nach DIN 18515

Liefern und einbauen einer gedämmten Ziegelblende für Stahlbetonwände 
und -stützen als Vorsatzschale mit werksseitiger Dämmung WLG 035 und integrierten V4A-Flachstahlankern zum Einbetonieren in das Stahlbetonelement.

Stärke = 60mm, mit Bewehrung und V4A-Anker nach DIN.

Höhe (Min. 12cm/ Max. 150cm) = ______________
Breite = ______________

Bei Eckblenden zusätzlich Tiefe des Schenkels:

Tiefe = ______________

Bestellung / Herstellung nur mit genauer technischer Zeichnung
und Abstimmung mindestens 3 Wochen vor Bedarf. Nach Angaben des 
Herstellers liefern und verlegen.

Lieferwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Massive Ziegel(eck)blende als Fertigteil
Abrechnung nach Fertigmaß                    Stk. ______________

Zulage für aufgeklebte Wärmedämmung
Abrechnung nach Fertigmaß
Ausführung in Styrodur WLG 035 als Zulage
Stärke: 40 / 50 / 60 / 80 / 100 / 120 mm*
* = zutreffende Dämmstärke markieren!        Stk. ______________

Zulage für V4A-Flachstahlanker
Anzahl nach statischer Anforderung 
gemäß Hersteller.                            Stk. ______________

Zulage für Gehrungs- / Schrägschnitte        Stk. ______________
	
	0,000		Stk	........................	........................	
         	
Summe 01.	Ausschreibungstextvorschläge	........................	
         	
LV Summe netto:	........................	
USt:	........................	
LV Summe brutto:	........................